발전용댐 운영 시뮬레이터 구축용역 제안요청서

2013. 6

수력양수처

Ⅰ		사업개요

1. 사업명 : 발전용댐 운영 시뮬레이터 구축

2. 배경 및 필요성

국지성 호우 등 이상기후 현상에 대비한 댐 운영방안 수립

댐 방류량 결정과정 과학화를 통한 수계운영 고도화

댐 운영관련 지식전파와 교육훈련을 위한 교육용 시뮬레이터 필요

3. 기능개요

다양한 수문상황을 고려하기 위한 가상수문상황 모의발생기능

댐 홍수기 재해방지 및 무효방류량 감축을 위한 시뮬레이션 기능

기존 수계운영모형과의 자료교환을 위한 시스템연계기능

댐 운영성과 평가를 위한 이력관리 및 리포트 생성기능

댐 운영 직원의 know-how 전파를 위한 교육용 시뮬레이터 기능

4. 추진목적

수해방지를 위한 댐 방류량, 저수위 등 댐 운영 의사결정방안 확립

저수지 모의운영 결과 도출을 통한 댐 운영효율성 증대

댐 운영방안 표준화를 통한 댐 운영 신뢰성 향상

교육용도 활용으로 댐 운영 지식전파 및 직원역량 강화

5. 사업기간 : 착수 후 24개월

Ⅱ		추진배경 및 개선방안

1. 댐 운영의 불확실성(uncertainty) 증가

댐 운영상의 불확실성은 1) 수문현상(강우량예측, 유입량산출 등) 산정시의 불확실성, 2) 댐 운영목적간의 상충(conflicting), 3) 수위 및 방류운영계획 작성시의 불확실성 등이 있다. (Labadie, J. (2004). ”Optimal Operation of Multireservoir Systems: State-of-the-Art Review.” J. Water Resour. Plann. Manage., 130(2), 93~111)

기후변화의 영향으로 댐 운영관련 수문현상의 변화

2000년 이전/이후 한강수계 5개 발전소 년평균강우량 비교시 1266mm→1420mm로 약 154mm 증가

최근 여름철의 장마예보기간 폐지, 단시간의 국지성 집중호우 발생 등 기후변화 영향으로 전반적인 강우패턴 변화

한반도에 대한 기후변화를 고려할 경우 상대적으로 한강수계의 유출량은 다른 지역에 비해서 큰 폭으로 증가할 것으로 예상

국내연구진의 분석 결과 여름철과 겨울철 유출량은 증가하며 봄철은 감소할 것으로 전망되었다. 또한, 연평균유출량은 전체유역에서 증가할 것으로 전망되었으며, 공간적으로는 한강유역이 위치한 북쪽유역이 남쪽유역에 비해 년유출량이 더 크게 증가할 것으로 전망되었다. (배덕효 등, (2011). “GCM과 수문모형의 불확실성을 고려한 기후변화에 따른 한반도 미래 수자원 전망.” 한국수자원학회논문집, 44(5), 389~406)

2. 기존 수계운영설비 특징 및 문제점

수계운영관련 설비 및 모형구축현황

수력발전소 발전 및 수계운영설비(PAROS) 보강사업(2007년)

한강원격감시 제어설비 교체 및 수계운영모형 개발

수력발전댐을 대상으로 강우량 및 유입량산정, 댐운영방안 수립

수계운영모형 보강 기술 용역(2009년)

기존대상유역에 소양강, 충주댐, 섬진강댐 유역추가

수문관측자료 취득절차에 품질관리기법 도입

수문조사 기반시설 개선사업(2012~2014년, 진행중)

강우, 수위 수문관측설비 개선 및 신규설치

수문자료 품질관리시스템 구축 및 정부품질관리기준 적용

댐 관측수문자료 정확도 향상체계 구축

기존 수계운영설비(PAROS) 및 수계운영모형 특징

수계운영설비(PAROS)는 수력발전소 발전운영 및 댐 관리를 위한 실시간 제어 및 운영 설비임

수계운영모형은 수문자료취득, 유입량산정, 방류량산정 등을 일정시간 간격으로 자동수행

PAROS 및 시뮬레이터 개념도

문제점

기존 수계운영모형은 결과값 자동 표출을 기반으로 하기 때문에 수계운영실무자가 원하는 시뮬레이션 기능 부재

한강수력본부 원격감시제어소 교대근무자 및 각 댐 MCR 교대근무자, 본사 수력양수본부 수계운영담당자

수계운영 결정권자가 가상으로 입력한 댐별 방류량 및 목표저수위 값에 따른 가상 댐 운영 결과를 제공하는 시스템

홍수기 운영시 초단기 댐 모의운영 예측값 도출기능 및 이수기 운영시 발전운영계획을 고려한 댐 모의운영기능 부재

기존 수계운영설비(PAROS)는 현재 실시간 운영중인 설비로 시뮬레이션 기능을 추가하기에 부적절함

홍수기 댐운영 신뢰성 향상을 위한 댐 운영관련 전문지식의 신속한 전파와 직원들의 모의훈련을 위한 교육용 시뮬레이터 부재

3. 개선방안

가상수문상황을 고려한 모의운영 결과 도출을 위한 발전용댐 운영 시뮬레이터 신규 개발

시스템정보관리 : 수문모형 수행을 위한 기초자료 산출

타 시스템 연계 : 기존 수계운영모형자료 및 실시간자료 처리

가상모의운영 : 강우-유출-댐운영 가상 시뮬레이션

수계정보분석 : 수문모형입력값 및 결과값 분석

코어모듈관리 : 수문분석모형 신규개발 및 적용

이력관리 및 보고서관리

기상 및 유입량 상황모의 등 다양한 댐 운영조건에 따른 저수위 및 방류량을 결정할 수 있는 사고예상질문분석(what-if)이 가능한 댐 운영 시뮬레이터 구축

공정에 잠재하고 있는 위험요소에 의해 야기될 수 있는 사고를 사전에 예상·질문을 통하여 확인·예측하여 공정의 위험성 및 사고의 영향을 최소화하기 위한 대책을 제시하는 방법(「공정안전보고서의 제출·심사·확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정」, 노동부고시 제2009-90호, 2009.12.30)

기존 댐 운영자료 및 댐 운영자들의 지식을 수집, 분석한 후 과거 발생한 홍수사상 및 미래 발생 가능한 시나리오별로 댐 운영방안 표준화

관측자료를 기반으로 한 운영상황 재현기능 및 가상시나리오 기능을 탑재한 교육용 시뮬레이터를 통하여 댐 운영직원의 운영능력 제고

4. 개선 전ㆍ후 비교

개선 전	개선 후
수계운영설비(PAROS)는 실시간 운영설비이므로 시뮬레이션 기능 추가에 부적절함 홍수기 운영시 초단기 운영에 따른 모의운영기능 부재 / 이수기 운영시 발전계획을 고려한 기능 부재 수계운영 관련직원의 역량증대를 위한 교육용 시스템 부재	시뮬레이터 신규개발로 사용자 입력값에 따른 모의운영결과를 초단기 및 장기간에 걸쳐 도출가능 1시간 이내의 초단기 운영 및 장기간의 발전운영계획 고려가 가능해짐으로 인해서 수계운영 효율성 증대 수계운영 관련직원의 지식전파와 신규직원의 교육용도 활용으로 직원역량증대에 기여

5. 모의운영시스템 개발 및 운영환경

구 분		내 용
H/W	Application 서버(1EA)	WAS(Web Application Server) / Windows Server 2012
	Modelling 서버(2EA)	수문분석용 및 모의운영용 각 1EA / Redhat Enterprise Linux Server
	Database 서버(1EA)	RTDB, RDB / Windows Server 2012
	Client	Windows 7 / Chrome, IE9
S/W	RDB(Relational DB)	Oracle 11g
	RTDB(Real-time DB)	아래 “필요규격 및 기능” 만족제품
	WAS(Web Application Server)	Tomcat
	개발언어	JAVA, JSP, HTML5

H/W(서버 4EA 및 Client PC)와 RDB(Oracle 11g)는 본 사업에 포함되지 않는 것으로 S/W 개발을 위한 시스템 설계 후 필요사양에 맞추어서 발주처에서 구매․공급예정

RTDB는 본 사업에 포함된 것으로 본 사업 계약자가 공급하여야 함

※ RTDB 필요규격 및 기능

1. RTDB 규격조건 & 필요기능

□ RTDB 규격조건

(1) 동시접속자수: 300명 이상

(2) 태그 수: 500,000개 이상

(3) 실시간 데이터 동시 연계 수량: 65,000개 이상

(4) 운영체제: Microsoft Server 2012 R2

(5) Interface with Control System

OPC DA(Data Access) 1.1, 2.04, 3.0 호환

OPC HDA(Historical Data Access) 1.1, 1.2 호환

OPC A&E(Alarm & Event) 기능 지원으로 Alarm 정보 수집 가능

일정 시간 간격 또는 값이 변할 때 마다 저장하는 방식 모두 지원

자동 단위 환산 기능 제공

24 month 이상의 Online Data 유지

DCS로의 Data download 기능 제공

(6) Interface with RDB

RDB의 Data 중, Tag로 저장하고자 하는 정보는 RTDB로 저장 가능

RTDB의 공정 정보를 RDB로 전달 가능

(7) Interface with Other System

타 시스템에 정보 제공을 위해 OPC DA/HDA OPC Server 포함

타 시스템 Interface를 위한 OLEDB(Object Linking and Embedding, Database), Dot Net Interface 지원

(8) System 안정성

System 이중화 구성 가능

System 이상 후 복귀되었을 때, Data 복구 기능 제공

Online 상태에서 공정 정보 Backup 및 Restore 가능

(9)  Management Tool

RTDB의 정상 운영 상황을 알 수 있는 Tool 제공

Tag 관리를 위한 전용 Tool 제공

Tag 관리를 쉽게 할 수 있도록 Grouping 기능 및 상속 기능을 이용해서 한번에 여러 Tag의 값을 동시에 변경 가능

(10) 공정 정보 조회 Client

Trend 형식으로 공정 정보를 조회할 수 있는 전용 Tool 제공

MS Excel에서 별도 Program 없이 공정 정보 조회 가능

(11) Network Transport: TCP/IP

(12) 실시간 데이터 처리 기능

데이터 압축

오차 감지 및 처리

이력 데이터의 조건부 호출

Tag 수정 및 이력 관리

(13) 계산 Tag 지원

사용자정의 함수 지원

소급 계산 기능 지원

□ RTDB 필요기능

(1) 단위 발전소의 발전 및 수문 정보와 저수지 정보를 수집하여 적재

(2) 데이터 적재는 알고리즘에 의하여 최적의 압축효과를 제공

(3) 수집된 정보는 연산 및 스케줄러 기능을 통하여 연산 태그로 환산

(4) 트랜드 기능을 통하여 과거 자료 분석

(5) API 또는 SQL 기능을 통하여 외부 프로그램에서 데이터 검색

(6) 수집된 데이터에 대한 알람처리 기능을 제공

2. 본 사업에의 RTDB 적용 목적 & 기능

□ RTDB 적용 목적

(1) 각 단위 발전 사업장의 수계운영 Process Data를 수집한다.

(2) 각 단위 발전 사업장의 수계운영 Process Data를 적재한다.

(3) 적재된 수계운영 Process Data를 이용하여 발전 모의운영 시뮬레이션 기능을 구현한다.

시간당 데이터로 분석을 할 경우 1일 기준으로 많은 오차가 발생하게 되므로 최소 5분 단위의 데이터를 이용하여 시뮬레이션 기능이 수행되어야 한다.

이때 시뮬레이션 기능을 현재를 시점 기준과 과거 이력(훈련용 포함)을 통한 두 가지 시뮬레이션 기능이 제공되어야 한다.

(4) 분석 기능으로 발전 및 수문 운영 정보가 수계 환경에 따라 어떻게 운영되었고, 무효방류를 최소화한 발전운영인지 분석 가능하여야 한다.

□ RTDB 적용 기능

(1) RTDB의 모든 기능을 적용한다.

(2) 중요 기능은 실시간 데이터 처리 및 과거 이력 데이터 처리이다.

Ⅲ		개발내역

1. 주요 개발 및 작업내용

시스템정보관리

자료연계모듈 개발

발전계획 정보관리모듈 개발

자료연산모듈 개발

기초정보관리모듈 개발

타시스템 연계

실시간 데이터 처리모듈 개발

과거 이력정보 처리모듈 개발

기존 시스템 연계모듈 개발

가상모의운영

강우량 모의모듈 개발

댐 가상운영 모의모듈 개발

저수지 유입량 산정모듈 개발

운영환경 설정모듈 개발

수계정보분석

강우정보 분석모듈 개발

저수지 운영정보 분석모듈 개발

유입량정보 분석모듈 개발

코어모듈 관리

확률적 단기 강우량 생성 모듈

관측 강우량 산정모듈

단기 및 초단기 유출산정 모듈

단기 댐 운영정보 관리

확률적 장기 강우량 생성

장기 댐 운영정보 관리

댐 운영 표준 모듈

이력관리

모의운영이력 관리모듈 개발

변경정보 관리모듈 개발

리포트관리

모의운영정보 리포트

각종 통계정보 리포트

댐 운영 정보 리포트

2. 개발요구기능

가. 시스템정보관리

자료연계모듈

강우량 정보 연계	사업소 강우량 정보 조회, 수집 데이터 적재 및 보정, 이력 관리 사업소별 강우량 정보를 수집하여 유입량 산출에 활용
기상청 정보 연계	기상청 정보 조회, 수집 데이터 적재 및 보정, 보정 데이터 이력 관리 기상청 자료를 수집하여 저수지 수위 예측 정보로 활용
관측소 정보 연계	수위관측소 정보 조회, 수집 데이터 적재 및 보정, 보정 데이터 이력 관리 관측 정보간의 비교 분석 기능 구성
댐운영 정보 연계	사업소별 저수지, 수위, 발전, 수문 정보에 대한 자료를 연계하고 관리 댐 운영 정보는 사업소간에 연계되어 종합 정보로 구성

발전계획 정보관리모듈

발전기 및 수문 운영 계획 생성	사업소별 발전 및 수문 운영 계획 생성, 관리 사업소별 지리적인 특성 및 발전소 운영 환경을 고려한 발전 계획 생성 가상 모의 운영 정보에 활용하여 비교 분석 기능
발전계획 관리	발전 운영계획 생성 및 조회, 변경 정보는 이력 관리 발전 운영계획은 시간을 기준으로 작성하고 일간 관리 과거 적정 시점의 확정된 발전계획을 활용한 현재 발전계획 비교분석기능

자료연산모듈

발전 방류량 연산 모듈 관리	발전 방류량 연산 수식(조견표 및 산술식)을 동적으로 관리 사업소간 연계 구성을 통한 유입량 산정
수문 방류량 연산 모듈 관리	개도에 따른 수문 방류량 연산 수식(조견표 및 산술식)을 동적으로 관리 사업소간 연계 구성을 통한 유입량 산정
도달시간 관리	상류에서 방류한 정보는 도달시간을 고려하여 유입량 적용 과거 운영 정보를 활용한 보정 계수 적용
유입량 연산 모듈 관리	강우 및 방류량정보를 종합적으로 고려한 유입량 연산 지류유입량에 대한 정보를 관리하여 유입량 정보에 활용
방류량 연산 모듈 관리	사업소의 특성에 따른 방류 요소와 발전 및 수문 방류량 연산 하류의 특성 정보를 관리하여 방류량 정보에 활용

기초정보관리모듈

발전기 정보 관리	사업소별 발전기 대수, 최대출력, 점검정보 관리, 가상 모의 운영 시에 점검중인 수문을 적용
수문 정보 관리	사업소별 수문 대수, 점검정보 관리, 수문 가동 순서 정보 관리 가상 모의 운영 시에 점검중인 수문을 적용
저수지 정보 관리	댐 운영 특성 정보를 관리, 사업소별 기타 유입량 정보 관리
화면 권한정보 관리	화면별 권한을 부여하는 기능, 화면에 따른 데이터 조회, 삭제, 변경 권한을 부여하는 기능
사용자 정보 관리	시스템 사용자의 부서, 성명, 연락처, 비밀번호 등의 정보 관리 화면 권한정보 관리에 활용

나. 타시스템 연계

실시간 데이터처리 모듈

발전 운영정보 처리	가동 중인 발전기 대수, 출력, 사용수량 정보 조회 및 처리, 출력 설비 이상으로 발생하는 Process Data 보정 기능
수문 운영정보 처리	가동 중인 수문 대수, 개도, 방류량 정보 조회 및 처리, 출력 설비 이상으로 발생하는 Process Data 보정 기능
유입량 정보 처리	강우량, 저수위, 기타 유입량 정보 조회 및 처리, 출력 사업소 특성에 따른 기타 유입량 요소 처리
방류량 정보 처리	방수위, 방류량 정보 조회 및 처리, 출력 사업소의 특성을 고려한 방류량 처리

과거 이력정보 처리 모듈

발전 과거 운영정보 처리	과거 가동한 발전기 대수, 출력, 사용수량 정보 조회 및 처리, 출력 과거 발전 운영 정보를 활용한 비교 분석에 활용
수문 과거 운영정보 처리	과거 가동한 수문 대수, 개도, 방류량 정보 조회 및 처리, 출력 과거 수문 운영 정보를 활용한 비교 분석에 활용
과거 유입량 정보 처리	강우량, 저수위, 기타 유입량 정보 조회 및 처리, 출력 사업소 특성에 따른 기타 유입량 요소 처리
과거 방류량 정보 처리	방수위, 방류량 정보 조회 및 처리, 출력 사업소의 특성을 고려한 방류량 처리

기존 시스템 연계모듈

발전 운영정보 연계	발전기 대수, 출력, 사용수량 정보 연계 발전 변경 운영 정보 연계
수문 운영정보 연계	수문 대수, 개도, 방류량 정보 연계 수문 변경 운영 정보 연계
상류 운영정보 연계	상류의 강우량, 저수위, 기타 유입량 정보(지류포함)를 연계 댐 상류 변경 운영 정보 연계
하류 운영정보 연계	하류의 방수위, 방류량 정보를 연계 댐 하류 변경 운영 정보 연계

다. 가상모의운영

강우량 모의모듈

관측정보 관리	관측된 강우량 정보는 모의 운영 시점의 Snapshot으로 관리 관측지점, 관측 단위 등의 기준 정보 관리 기타 유관기관에서 제공하는 관측정보를 활용하여 관측정보로 활용
모의 운영정보 관리	사업소별 환경을 고려한 강우량 코어 모듈을 통한 모의 운영정보 생성 수치예보 기반의 강우량 예측 기법에 의한 단기 시나리오 생성 확률론적 강우량 예측 기법에 의한 중/장기 시나리오 생성 과거 모의 운영정보와 비교 분석 기능 적용
보정 정보 관리	관측정보, 모의운영정보에 대한 보정 정보 관리
모의운영 기초 정보 관리	사업소의 환경을 고려한 유연한 기초 정보 관리 강우량 모의 운영을 위한 기초 정보는 해석절차에 준하여 기능 구현

댐 가상운영 모의모듈

실시간 댐 운영정보 관리	사업소별 발전 출력, 수문 개도, 발전 방류량, 발전 가동 대수, 수문 방류량, 수문 가동 대수, 저수위, 방수위, 강우량 정보 등을 RTDB를 이용하여 실시간 수집, 처리하여 댐 가상운영 모의 시 활용
과거 댐 운영정보 관리	사업소별 발전 출력, 수문 개도, 발전 방류량, 발전 가동 대수, 수문 방류량, 수문 가동 대수, 저수위, 방수위, 강우량 과거 정보 수집, 처리 댐 가상운영 모의 시나리오 검증 및 분석 정보로 활용
발전 및 수문 모의운영 관리	사업소별 발전, 수문 모의 운영 스케쥴 정보생성 / 사업소별 저수위 변화 및 발전 사용수량 정보 생성 모의운영정보 적용 기능 및 실 운영정보와 비교 분석 기능 제공 목표수위, 일 발전 계획량 정보에 의한 모의운영 정보 생성 상류 모의운영 정보를 하류 모의운영 계획에 반영하고 홍수기 저수지 운영 방법에 의한 모의운영 정보를 활용하여 이수기 모의 운영 정보 생성 교육용 모의운영 시뮬레이션 기능 제공
유입량 산출 관리	사업소별 저수지 유입량 예측 정보 생성 유입량 산정 모듈에 의해 유입량을 생성하고 과거 생성한 유입량 시나리오와 비교 분석하는 기능 제공
방류량 산출 관리	유입량 산출에 의해 생성된 예측정보를 활용하여 방류 계획 정보 생성 발전 및 수문 모의운영에 방류 계획 정보 제공

저수지 유입량 산정모듈

유입량 관측 정보 관리	관측 정보를 활용한 유입량 정보를 생성
유입량 모의 정보 관리	유입량 예측을 위한 강우-유출 모형 활용 유입량 모의 운영 정보 생성을 통한 중ㆍ단기 저수지 운영 계획 연계
모의운영 기초정보 관리	모의운영을 위한 강우-유출 모형의 입력 정보 및 기준 정보 관리

운영환경 설정모듈

유입량 설정 정보 관리	사업소별 관측소, 기타유입량, 지천유입량 정보 등 유입량 산정을 위한 운영 정보 관리, 유입량 운영정보는 가상 모의운영에 정보 제공 홍수기, 이수기별 유입량 설정 정보 관리
발전운영 설정정보 관리	사업소별 발전 효율을 고려한 수위별 발전기 운영 정보 관리
수문운영 설정정보 관리	사업소별 홍수기, 이수기에 대비한 수문 운영 정보 관리 수문 운영 정보는 발전 가동을 우선 적용하여 관리
방류량 운영 설정정보 관리	사업소별 취수장 정보 등 하류 운영 정보를 관리 균등, 상시 방류 정보는 관리자 권한에서 변경

라. 수계정보분석

강우정보 분석모듈

강우 관측 분석	수집된 사업소별 강우 관측 정보는 Snapshot으로 관리 일별, 월별 관측정보의 종합관리 /오결측 정보의 수정 정보는 이력 관리
강우 정보 분석	사업소별 홍수기, 이수기별로 정보를 관리하여 분석 정보 제공 계절별 강우 정보는 비교분석 정보 제공

저수지 운영정보 분석모듈

유입량 정보 분석	사업소별 강우, 지천유입, 상류댐 유입량 등 유입량 요소 비교 분석 기능 상류와 하류간의 연계 분석 기능 제공
발전 운영 정보 분석	저수위에 따른 최대 발전 효율 분석, 저수지 최적 운영을 위한 발전 운영 분석, 발전계획 대비 실 발전 운영 정보 비교 분석
수문 운영 정보 분석	계절별 요소를 고려한 수문 운영 정보 분석 발전기 운영 정보에 따른 수문 운영 정보 비교 분석
방류 정보 분석	사업소의 특성에 적합한 방류 현황 비교 분석 하류의 유입량에 연계한 비교 분석 기능 제공

유입량정보 분석모듈

유입량 관측 분석	수집된 사업소별 유입량 관측 정보는 Snapshot으로 관리 일별, 월별 관측정보는 종합적으로 관리하고 오ㆍ결측 정보에 대한 수정 정보는 이력 관리
유입량 정보 분석	사업소별 홍수기, 이수기별로 정보를 관리하여 분석 정보 제공 계절별 강우 정보는 비교분석 정보 제공

마. 코어모듈 관리

확률적 단기 강우량 생성 모듈	추계학적 기법을 적용한 초단기 예측강우량 생성 관측 강우량 수집, 단기 강우량 생성, 확률기법 관리 댐 가상 모의운영에 적합한 단기 강우 데이터 생성
관측 강우량 산정 모듈	홍수기 댐 모의운영을 위한 초단기 관측강우량 자료 생성 관측 강우량 대비 유관기관 강우량 비교, 적용 강우량 생성
단기 및 초단기 유출 산정 모듈	초단기 강우자료와 통계학적기법을 활용한 댐 유입량산정 모델링툴을 활용한 유출량 산정 댐 가상 모의운영에 적합한 단기/초단기 유출 데이터 생성
단기 댐 운영정보 관리	초단기 댐 시뮬레이션 모의운영기법 개발 및 적용성평가 시뮬레이션을 통한 단기 댐 운영정보 생성 Multi-Tasking을 고려한 댐 운영 정보 생성
확률적 장기 강우량 생성	다양한 주기(1일 또는 1주일 등)에 걸친 강우량 자료 확률적 산정 기상청 강우량 수집, 단기 강우량 생성, 확률기법 관리 최적화를 고려한 장기 강우 데이터 생성
장기유출량 산정 모듈	일단위 강우-유출 모형을 활용한 다양한 주기의 유출량 산정 모델링툴을 활용한 장기 유출량 산정 최적화를 고려한 장기 유출 데이터 생성
장기 댐 운영 정보 관리	최적화 기법을 적용한 장기 댐 운영기법 개발 시스템에서 댐 운영 정보 자동 생성
댐 운영 표준 모듈	댐운영 평가기법 개발 및 보고서 생성 댐운영 정보 수집, 댐 운영 평가 정보 생성 평가정보를 비교 분석, 표준안 생성 및 이력관리

바. 이력관리

모의운영이력 관리모듈

유입량 이력관리	모의 운영에 활용되는 사업소별 유입량 정보를 관리 유입량 이력정보는 검색, 비교 분석 기능 제공
발전/수문 이력관리	모의 운영에 활용되는 사업소별 발전 및 수문 모의 운영 정보를 관리 발전 및 수문 운영 이력정보는 검색, 비교 분석 기능 제공
방류량 이력관리	모의 운영에 활용되는 사업소별 방류량 정보를 관리 방류량 이력정보는 검색, 비교 분석 기능 제공

변경정보 관리모듈

변경 이력관리	댐 가상운영시스템에서 관리하는 모든 관측, 예측 정보에 대한 수정 정보는 변경관리하고 검색 기능 제공

사. 리포트 관리

모의운영정보	모의 운영에 적용되는 유입량 정보, 발전운영 정보, 수문운영 정보, 방류량 정보는 보고서 형태로 출력
각종통계정보	유입량 통계 정보, 발전운영 통계 정보, 수문운영 통계 정보, 방류량 통계 정보는 보고서 형태로 출력
댐 운영 정보	발전운영 정보, 수문운영 정보, 수위운영 정보는 보고서 형태로 출력 홍수기, 이수기, 댐 운영 평가 보고서 출력

3. 요구사항 상세

시스템 장비구성 요구사항

요구사항 고유번호		SYR-001
요구사항 명칭		목표시스템 개발을 위한 Application 개발서버
요구사항 분류		개발시스템 장비구성 요구사항	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	개발서버
	세부 내용	① 장비품목 : 댐 가상운영시스템 개발서버 ② 장비수량 : 1대 (용역수행사) ③ 장비기능 : 댐 가상운영시스템을 개발하는 서버임 ④ 장비성능 및 특징 . CPU : 2.0GHz 2Core 이상 . Memory : 2GB 이상 . DISK용량 : 500GB 이상 . Webserver : Apache, Tomcat . DBMS : Oracle 10g 이상 ※ 개발서버는 운영서버의 환경을 고려한 최소 환경 하에서 개발 ※ 본 장비 구매는 금번 사업에 포함되지 않음

요구사항 고유번호		SYR-002
요구사항 명칭		목표시스템 운영을 위한 Application 운영서버
요구사항 분류		운영시스템 장비구성 요구사항	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	운영서버
	세부 내용	① 장비품목 : 댐 가상운영시스템 운영서버 ② 장비수량 : 1대 (한강수계 원격감시제어소 춘천) ③ 장비기능 : 댐 가상운영시스템을 운영하는 서버임 ④ 장비성능 및 특징 ․CPU: 2.5Ghz/15MB, 2P/12C 이상 ․RAM : 32GB 이상 ․HDD : OS(300GB), Storage(1TB) 이상 ․OS : Windows Server 2012 이상 ※ 운영서버는 사용자 요구분석 후 발주처에서 별도 도입 예정임

요구사항 고유번호		SYR-003
요구사항 명칭		목표시스템 운영을 위한 모델링 서버
요구사항 분류		운영시스템 장비구성 요구사항	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	운영서버
	세부 내용	① 장비품목 : 모델링서버 ② 장비수량 : 2대 (한강수계 원격감시제어소 춘천) ③ 장비기능 : 수자원 단위모듈 실행을 위한 모델링 서버임 ④ 장비성능 및 특징 ․CPU: 2.5Ghz/15MB, 2P/12C 이상 ․RAM : 32GB 이상 ․HDD : OS(300GB), Storage(1TB) 이상 ․OS : RedHat Enterprise Linux 이상 ※ 모델링서버는 사용자 요구분석 후 발주처에서 별도 도입 예정임

요구사항 고유번호		SYR-004
요구사항 명칭		목표시스템 운영을 위한 데이터베이스 서버
요구사항 분류		운영시스템 장비구성 요구사항	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	운영서버
	세부 내용	① 장비품목 : 데이터베이스서버 ② 장비수량 : 1대 (한강수계 원격감시제어소 춘천) ③ 장비기능 : 수계운영 데이터를 적재하는 DB서버임 ④ 장비성능 및 특징 ․CPU: 2.5Ghz/15MB, 2P/12C 이상 ․RAM : 64GB 이상 ․HDD : OS(300GB), Storage(1TB) 이상 ․OS : Windows Server 2012 이상 ※ DB서버는 사용자 요구분석 후 발주처에서 별도 도입 예정임

요구사항 고유번호		SYR-005
요구사항 명칭		목표시스템 개발을 위한 PC관리
요구사항 분류		개발시스템 장비구성 요구사항	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	개발PC
	세부 내용	① 용역수행사는 감독관의 승인을 득한 장소에서 용역을 수행해야 함 ② 용역을 수행하기 위해 발주사에 반입된 PC는 임의반출이 불가하며, 문서 및 자료보안을 위해 용역완료 후 PC 포맷을 할 것 ③ 용역을 수행하기 위해 발주사에 반입된 PC는 발주사가 제공하는 보안 소프트웨어를 설치할 것

요구사항 고유번호		SYR-006
요구사항 명칭		DataBase
요구사항 분류		실행 및 운영환경_Data Infrastructure	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	데이터를 목적에 맞게 논리적으로 구성․관리하는 솔루션을 제시
	세부 내용	① RTDB : 수계 데이터를 실시간으로 수집하고 댐 사상운영에 활용 ② RDB : 수계 운영을 위한 통계/분석 정보 적재 ③ RTDB에서 수집된 정보는 RDB에 별도의 조작 없이 적재 가능하여야 하며 모의 운영 정보를 RTDB와 RDB에 적재 할 것 ※ RTDB는 본 사업에 포함된 것으로 계약자가 공급하여야 하며, RDB는 사용자 요구분석 후 발주처에서 별도 도입 예정임

요구사항 고유번호		SYR-007
요구사항 명칭		Software_WAS
요구사항 분류		실행 및 운영환경_Physical Infrastructure	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	웹 상에서 발생하는 다양한 요청을 처리하고 응답하기 위한 개방형 미들웨어인 WAS를 제시할 것
	세부 내용	발주사가 요구하는 WAS는 HTML5로 운영 가능한 환경임

요구사항 고유번호		SYR-008
요구사항 명칭		Software_OS
요구사항 분류		실행 및 운영환경_Physical Infrastructure	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	하드웨어나 소프트웨어를 효율적으로 운영하기 위하여 Server의 자원을 계획/관리하는 소프트웨어를 말함
	세부 내용	① 모델링서버의 OS는 Linux임 ② DB서버 및 Application 서버의 OS는 Windows Server 2012임 ③ Client는 Windows 7이상으로 브라우저는 IE9, Chrome임

요구사항 고유번호		SYR-009
요구사항 명칭		개발 방법론
요구사항 분류		개발환경_방법론	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	제시된 소프트웨어 개발 방법론에 따라 단계별 활동을 수행하고, 방법론에서 요구하는 산출물을 제시할 것
	세부 내용	① 개발방법론은 한국수력원자력(주)의 소프트웨어 개발방법론인 KHNPMIS를 적용할 것 ② 유스케이스(Use Case)를 통해 사용자의 요구사항 분석이 명확하게 지원되어야 함 ③ 컴포넌트 기반 개발이 가능할 것 ④ 서비스 식별이 가능할 것 ⑤ 프로젝트 요건에 따라 순차적, 병렬적, 점진적 개발이 가능할 것

요구사항 고유번호		SYR-010
요구사항 명칭		객체지향언어
요구사항 분류		개발환경_개발도구	응락수준	핵심
요구 사항 상세 설명	정의	X-인터넷과 HTML5기반의 애플리케이션 개발도구를 사용할 것
	세부 내용	① 개발 환경 ․WAS : Tomcat 6.0 higher ․Web Server : Apache 2.0 higher ․JVM : 1.5 higher ② 개발 도구 ․Dev Tool : Eclipse ․Version 관리 : subversion 1.5 higher ․Model : iBatis 2.x higher ․View : jsp & flex ․Business : spring framework 2.x higher

기능 요구사항

요구사항 고유번호		FUR-001
요구사항 명칭		시스템 정보 관리 - 자료연계모듈
요구사항 분류		기능	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 강우량/기상청/관측소 정보 수집 및 적재 기능 - 댐운영 정보 수집 및 적재 기능 댐 가상모의 운영에 필용한 수계 운영정보를 수집하여 적재하고 실시간 정보로 제공하는 기능
	세부 내용	① 강우량 정보가 수집되어 유입량 산출에 활용되어야 함 ② 기상청 AWS 자료가 수집되어 유입량 산출에 활용되어야 함 ③ 관측 정보는 상호간의 비교분석이 가능해야 함 ④ 사업소별 댐 운영 정보(저수지 정보, 수위 정보, 발전 정보, 수문 정보)에 대한 자료를 연계하고 관리 ⑤ 수집된 데이터 보정 기능 및 보정 정보에 대한 이력 관리가 되어야 함

요구사항 고유번호		FUR-002
요구사항 명칭		시스템 정보 관리 - 발전계획 정보관리모듈
요구사항 분류		기능	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 발전기 및 수문 운영 계획 생성 기능 - 생성된 발전계획 정보를 수계별로 관리 / 가상 모의 운영에 제공
	세부 내용	① 사업소별 지리적인 특성 및 발전소 운영 환경을 고려한 발전 운영계획과 수문 운영계획을 생성하고 관리 ② 발전 운영계획은 시간을 기준으로 작성하고 일간 관리를 할 것 ③ 과거 적정 시점에 확정된 발전계획을 현재의 발전계획과 비교 분석하는 기능을 제공할 것 ④ 사업소별 댐 운영 정보(저수지 정보, 수위 정보, 발전 정보, 수문 정보)에 대한 자료를 연계하고 관리 ⑤ 수집된 데이터 보정 기능 및 보정 정보에 대한 이력 관리가 되어야 함

요구사항 고유번호		FUR-003
요구사항 명칭		시스템 정보 관리 - 자료연산모듈
요구사항 분류		기능	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 사업소별 저수지, 발전기 및 수문 기초 정보 관리 기능 - 댐 모의운영시스템의 화면권한 및 사용자 관리 기능 - 댐 모의운영시스템에서 활용할 수계별 저수지, 발전기, 수문의 기초 정보를 관리 하는 기능
	세부 내용	① 사업소별 발전기 대수, 최대출력, 점검정보 관리, 모의 운영 시에 점검중인 발전기로 활용. ② 사업소별 수문 대수, 점검정보 관리, 수문 가동 순서 정보 관리, 모의운영 시에 점검중인 수문으로 활용 ③ 댐 운영 특성 정보를 관리, 사업소별 기타 유입량 정보 관리 ④ 화면별 권한을 부여하는 기능, 화면에 따른 데이터 조회, 삭제, 변경 권한을 부여하는 기능 ⑤ 시스템 사용자의 부서, 성명, 연락처, 비밀번호 등의 정보를 관리하고 화면 권한정보 관리에 활용할 것.

요구사항 고유번호		FUR-004
요구사항 명칭		시스템 정보 관리 - 기초정보관리 모듈
요구사항 분류		기능	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 발전 방류량 및 수문 방류량 연산 기능 - 유입량 및 유출량 연산 기능 - 강우량 및 상류의 방류량 정보를 고려한 유입량 연산 모듈 기능을 제공하고 발전 및 수문 특성을 고려한 방류량 연산 모듈 기능 제공
	세부 내용	① 출력 및 낙차를 고려한 발전 방류량 연산 수식을 동적으로 관리 ② 개도에 따른 수문 방류량 연산 수식을 동적으로 관리 ③ 조견표 및 산술식이 적용되는 구성, 보간법 등 보정계수 관리 ④ 상류에서 방류한 정보는 도달시간을 고려하여 유입량을 산정하고 사업소간 연계 구성을 통한 유입량을 산정할 것 ⑤ 강우 및 방류량정보를 종합적으로 고려한 유입량 연산 및 사업소의 특성에 따른 방류 요소와 발전 및 수문 방류량 연산 ⑥ 기타 유입량에 대한 정보를 관리하여 유입량 정보에 적용하고 하류의 특성 정보를 관리하여 상시, 균등 방류량 연산 기능 구성

요구사항 고유번호		FUR-005
요구사항 명칭		타 시스템 연계 - 실시간 데이터처리 모듈
요구사항 분류		기능	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 발전기 및 수문의 가동상태를 실시간으로 처리 - 유입량 및 방류량 실시간 정보를 처리 - 각 사업소별로 실시간 공정 데이터를 조회하고 처리하는 기능
	세부 내용	① 가동 중인 발전기 대수, 출력, 사용수량 정보 조회 및 처리 ② 가동 중인 수문 대수, 개도, 방류량 정보 조회 및 처리 ③ 강우량, 저수위, 유입량, 방수위, 방류량 정보 조회 및 처리 ④ 설비 이상으로 발생하는 Process Data 보정 기능을 제공할것

요구사항 고유번호		FUR-006
요구사항 명칭		타 시스템 연계 – 과거 이력정보 처리 모듈
요구사항 분류		기능	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 과거의 발전기 및 수문의 가동상태 이력 정보를 처리 - 과거의 유입량 및 방류량 이력 정보를 처리 - 각 사업소별로 과거 이력 공정 데이터를 조회하고 처리하는 기능
	세부 내용	① 과거 가동한 발전기 대수, 출력, 사용수량 정보 조회 및 처리 ② 과거 가동한 수문 대수, 개도, 방류량 정보 조회 및 처리 ③ 과거의 강우량, 저수위, 기타 유입량 정보, 방수위, 방류량 이력 정보 조회 및 처리

요구사항 고유번호		FUR-007
요구사항 명칭		타 시스템 연계 – 기존 시스템 연계모듈
요구사항 분류		기능	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 발전기 및 수문 가동상태 연계 기능 - 유입량 및 방류량 실시간 정보 연계 기능 - 각 사업소별로 실시간 공정 데이터를 연계하여 실시간 데이터 처리를 수행하는 기능
	세부 내용	① 발전기 대수, 출력, 사용수량 정보 및 수문 대수, 개도, 방류량 정보 연계 ② 상류의 강우량, 저수위, 기타 유입량 정보를 연계하고 사업소 특성에 따른 기타 유입량 연계 ③ 하류의 방수위, 방류량 정보를 연계하고 취수장 등 사업소의 특성을 고려한 방류량 연계

요구사항 고유번호		FUR-008
요구사항 명칭		가상 모의 운영 - 강우량 모의모듈
요구사항 분류		기능	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 모의 운영을 위한 관측정보 관리 기능 - 사업소별 환경을 고려한 모의 운영 정보 생성 기능 - 예측 기법을 활용한 중/단/장기 시나리오를 생성하고 모의 운영 정보를 생성하는 기능
	세부 내용	① 기타 유관기관에서 제공하는 관측정보를 활용하여 관측정보로 활용하고 관측된 강우량 정보는 모의운영 시점의 Snapshot으로 관리 ② 사업소별 환경을 고려한 강우량 코어 모듈을 통한 모의 운영정보 생성, 수치예보 기반의 강우량 예측 기법에 의한 단기 시나리오 생성, 확률론적 강우량 예측 기법에 의한 중/장기 시나리오 생성, 과거 모의 운영정보와 비교 분석 기능 구현 ③ 강우량 모의운영을 위한 기초 정보는 해석절차에 준하여 기능구현 ④ 관측정보, 모의운영정보에 대한 보정 정보 관리

요구사항 고유번호		FUR-009
요구사항 명칭		가상 모의 운영 - 댐 가상운영 모의모듈
요구사항 분류		기능	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 과거 및 실시간 댐 운영정보 관리 기능 - 발전 및 수문 모의 운영 관리 기능 - 유입량 및 방류량을 산출하고 댐 운영정보를 처리하여 댐 모의 운영 정보를 생성하는 기능
	세부 내용	① 사업소별 발전 출력, 수문 개도, 발전 방류량, 발전 가동 대수, 수문 방류량, 수문 가동 대수, 저수위, 방수위, 강우량의 실시간 또는 과거이력 정보를 처리 ② 실시간 정보는 댐 가상모의에 활용하고 과거이력 정보는 댐 가상운영 모의 시나리오 검증 및 분석 정보로 활용할 것 ③ 사업소별 발전, 수문 모의 운영 스케쥴 정보생성, 사업소별 저수위 변화 및 발전 사용수량 정보 생성, 모의운영정보 적용 기능 및 실제운영정보와 비교 분석 기능 제공, 목표수위, 일 발전 계획량 정보에 의한 모의운영 정보 생성, 상류 모의운영 정보에 의한 하류의 모의운영 계획에 반영하고 홍수기 저수지 운영 방법(Auto ROM, Rigid ROM, Technical ROM 등)에 의한 모의운영 정보 생성, 최적화 기법을 활용하여 이수기 모의 운영 정보 생성, 교육용 모의운영 시뮬레이션 기능 제공 ④ 사업소별 저수지 유입량 예측 정보 생성, 유입량 산정 모듈에 의해 유입량을 생성하고 과거 생성한 유입량 시나리오와 비교 분석하는 기능 제공 ⑤ 유입량 산출에 의해 생성된 예측정보를 활용하여 방류 계획 정보 생성, 발전 및 수문 모의운영에 방류 계획 정보 제공

요구사항 고유번호		FUR-010
요구사항 명칭		가상 모의 운영 - 저수지 유입량 산정모듈
요구사항 분류		기능	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 유입량 관측 정보 관리 기능 - 유입량 모의 정보 관리 기능 - 유입량 정보를 관리하고 강우-유출 모형을 활용한 유입량을 생성하는 기능
	세부 내용	① 관측 정보를 활용한 유입량 정보를 생성하고, 기준 정보는 Snapshot으로 관리 ② 유입량 예측 모델을 활용한 유입량 생성, 강우-유출 모형을 활용한 유입량을 생성 ③ 유입량 모의 운영 정보 생성을 통한 중단기 저수지 운영 계획 연계 기능 ④ 모의운영을 위한 강우-유출 모형의 입력 정보 및 기준 정보 관리

요구사항 고유번호		FUR-011
요구사항 명칭		가상 모의 운영 – 운영환경 설정모듈
요구사항 분류		기능	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 유입량 및 방류량 설정 정보 관리 기능 - 발전 및 수문 운영 정보 관리 기능
	세부 내용	① 사업소별 관측소, 기타유입량, 지천유입량 정보 등 유입량 산정을 위한 운영 정보 관리, 유입량 운영정보는 가상 모의운영에 제공되어야 하며 홍수기, 이수기별 유입량 설정 정보 관리 ② 사업소별 발전 효율을 고려한 수위별 발전기 운영 정보 관리 ③ 사업소별 홍수기, 이수기에 대비한 수문 운영 정보 관리, 수문 운영 정보는 발전 가동을 우선 적용하여 관리할 것 ④ 사업소별 취수장 정보 등 하류 운영 정보를 관리 ⑤ 균등, 상시 방류 정보는 관리자 권한에서 변경할 것

요구사항 고유번호		FUR-012
요구사항 명칭		수계 정보 분석 - 강우정보 분석모듈
요구사항 분류		기능	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 강우 정보 분석 기능
	세부 내용	① 수집된 사업소별 관측 강우정보는 Snapshot으로 관리 ② 일별, 월별 관측정보는 종합적으로 관리하고 오/결측 정보에 대한 수정 정보는 이력 관리 ③ 사업소별 홍수기, 이수기별로 정보를 관리하여 분석 정보 제공 ④ 계절별 강우 정보는 비교분석 정보 제공 ⑤ 분석 정보는 Excel로 변환

요구사항 고유번호		FUR-013
요구사항 명칭		수계 정보 분석 - 저수지 운영정보 분석모듈
요구사항 분류		기능	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 유입량 및 방류량 정보 분석 기능 - 발전 및 수문 정보 분석 기능
	세부 내용	① 사업소별 강우, 지천유입, 상류댐 유입량 등 유입량 요소를 비교 분석하고 상류와 하류간의 연계 분석 기능을 제공할 것 ② 저수위에 따른 최대 발전 효율 분석, 저수지 최적 운영을 위한 발전 운영 분석, 발전계획 대비 실 발전 운영 정보 비교 분석 ③ 계절별 요소를 고려한 수문 운영 정보 분석, 발전기 운영 정보에 따른 수문 운영 정보 비교 분석 ④ 사업소의 특성에 적합한 방류 현황 비교 분석, 하류의 유입량에 연계한 비교 분석

요구사항 고유번호		FUR-014
요구사항 명칭		수계 정보 분석 - 유입량정보 분석모듈
요구사항 분류		기능	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 유입량 정보 분석 기능
	세부 내용	① 수집된 사업소별 유입량 관측 정보는 Snapshot으로 관리 ② 일별, 월별 관측정보는 종합적으로 관리하고 오/결측 정보에 대한 수정 정보는 이력 관리 ③ 사업소별 홍수기, 이수기별로 정보를 관리하여 분석 정보 제공 ④ 계절별 강우 정보는 비교분석 정보 제공 ⑤ 분석 정보는 Excel로 변환

요구사항 고유번호		FUR-015
요구사항 명칭		코어모듈 관리
요구사항 분류		기능	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 강우량, 유입량 등을 산출하기 위한 예측 모델링 모듈 관리 기능
	세부 내용	① 관측 강우량 수집, 단기 강우량 생성, 댐 가상 모의운영에 적합한 단기 강우 데이터 생성 ② 관측 강우량 대비 유관기관 강우량 비교, 적용 강우량 생성 ③ 모델링툴을 활용한 유출량 산정, 댐 가상 모의운영에 적합한 단기/초단기 유출 데이터 생성 ④ 시뮬레이션을 통한 단기 댐 운영정보 생성, Multi-Tasking을 고려한 댐 운영 정보 생성 ⑤ 기상청 강우량 수집, 단기 강우량 생성, 최적화를 고려한 장기 강우 데이터 생성 ⑥ 최적화 기법을 통한 장기 댐 운영정보 생성, 시스템에서 댐 운영 정보 자동 생성 ⑦ 댐운영 정보 수집, 댐 운영 평가 정보 생성, 평가정보를 비교 분석, 표준안 생성 및 이력관리

요구사항 고유번호		FUR-016
요구사항 명칭		이력 관리 - 모의운영이력 관리모듈
요구사항 분류		기능	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 유입량 및 방류량 모의운영 이력관리 기능 - 발전 및 수문 모의운영 이력관리 기능 - 모의운영 이력정보를 관리하여 비교 분석에 활용하는 기능
	세부 내용	① 모의 운영에 활용되는 사업소별 유입량 정보를 관리하고 유입량 이력정보의 검색, 비교 분석 기능 제공 ② 모의 운영에 활용되는 사업소별 발전 및 수문 모의 운영 정보를 관리하고 발전 및 수문 운영 이력정보의 검색, 비교 분석 기능 제공 ③ 모의 운영에 활용되는 사업소별 방류량 정보를 관리하고 방류량 이력정보의 검색, 비교 분석 기능 제공

요구사항 고유번호		FUR-017
요구사항 명칭		이력 관리 - 변경정보 관리모듈
요구사항 분류		기능	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 변경이력 관리 기능
	세부 내용	댐 가상운영시스템에서 관리하는 모든 관측, 예측 정보에 대한 수정 정보는 변경관리하고 검색 기능을 제공할 것

요구사항 고유번호		FUR-018
요구사항 명칭		리포트 관리
요구사항 분류		기능	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 모의운영 정보 및 댐 운영 정보 출력 기능 - 수계운영 각종 통계 정보 출력 기능
	세부 내용	① 모의 운영에 적용되는 유입량 정보, 발전운영 정보, 수문운영 정보, 방류량 정보는 보고서 형태로 출력 ② 유입량 통계 정보, 발전운영 통계 정보, 수문운영 통계 정보, 방류량 통계 정보는 보고서 형태로 출력 ③ 발전운영 정보, 수문운영 정보, 수위운영 정보는 보고서로 출력 ④ 홍수기, 이수기, 댐 운영 평가 보고서 출력 ⑤ 리포트는 Excel로 변환

성능 요구사항

요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		웹 페이지 디스플레이 시간
요구사항 분류		속도&시간	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 웹페이지 조회 응답시간
	세부 내용	① 모든 웹페이지는 사용자가 요청한 시간으로부터 3초 이내에 완전히 디스플레이 되어야 함 ② 이 요구사항은 모형산출을 뷰잉하는 경우에는 적용되지 않으나, 사용자 편의성을 위하여 최적화된 뷰잉속도를 제공하여야 함

요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		데이터 형식 오류 응답 시간
요구사항 분류		속도&시간	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 오류메세지 처리시간
	세부 내용	사용자가 입력한 데이터 형식의 오류는 사용자가 시스템에 정보를 입력하고 2초 이내에 적당한 오류메시지를 사용자에게 제시해야 함

요구사항 고유번호		PER-003
요구사항 명칭		느린 작업에 대한 사전 경고
요구사항 분류		속도&시간	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 조회시 느린작업에 대한 사전 메세지 처리
	세부 내용	통계 기능 및 다량의 데이터 조회는 3초 이상 소요될 수 있으므로 연산 작업을 시작하는 시점에, 이런 영향에 대해 사용자에게 팝업 메시지로 알려야 함

인터페이스 요구사항

요구사항 고유번호		IFR-001
요구사항 명칭		인터페이스 기능 명세화 및 API호출을 통한 코어 모듈 조회
요구사항 분류		Documentation & API 처리	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 코어 모듈과 댐 가상모의운영시스템간 인터페이스 구성에 대해 세부 명세서 제공
	세부 내용	① 코어 모듈과 댐 가상모의시스템간 인터페이스를 위한 데이터 매핑테이블 및 API 정보를 문서화된 명세서로 제공할 것 ② 발주자의 인터페이스 구성 요구사항을 만족할 수 있도록 코어모듈의 API정보를 이용, 모형 입력의 속성정보를 호출하여 검색하고자 하는 정보를 조회할 수 있어야 함

요구사항 고유번호		IFR-002
요구사항 명칭		댐 가상모의시스템 연계
요구사항 분류		시스템 실시간 연계	응락수준	핵심
요구 사항 상세 설명	정의	- 댐 가상모의시스템에서 모델링시스템의 연계를 통해 모형 결과 정보를 조회
	세부 내용	댐 가상모의시스템에서 사용자의 요구에 의해 모형을 재산출하여 검색 할 수 있어야 함

요구사항 고유번호		IFR-003
요구사항 명칭		댐 가상모의시스템 일관성 유지
요구사항 분류		사용자 인터페이스	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 사용자 편의를 위하여 모든 기능에 일관된 기능을 제공할 것
	세부 내용	댐 가상모의시스템의 모든 기능에 일관된 기능을 유지하여 사용자의 사용 편의성을 극대화하고 혼란 및 이질성을 제거할 것

데이터 요구사항

요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		목표시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축
요구사항 분류		데이터	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 목표시스템의 서비스에 필요한 초기자료 분석 및 구축
	세부 내용	① 수계 운영을 분석하여 계층구조(Tree) 데이터를 구축할 것 ② 모델링 정보의 속성정보를 분석하여 댐 가상모의시스템과 인터페이스하기 위한 API정보를 제시할 것

요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		보안이 필요한 데이터의 저장소 관리
요구사항 분류		데이터 보안	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 일의 관리 및 조회시 저장, 복사 등을 차단할 수 있는 서비스 제공
	세부 내용	① 보안 알고리즘을 고려하여 시스템 접근 로그인 기능을 제공할 것 ② 개발 단계에서 시스템의 보안을 고려한 개발 가이드를 제공하고 운영 서버에 Porting 할 것

테스트 요구사항

요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트 계획서(시나리오) 제출
요구사항 분류		테스트	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 구축된 시스템이 계획된 목표 대비 제대로 성능을 발휘하는지 테스트
	세부 내용	구축시스템의 테스트를 위한 테스트 시나리오를 작성하여 테스트를 수행할 것

보안 요구사항

요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		권한 설정
요구사항 분류		권한	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 사용자에 대한 권한설정 기능을 제공
	세부 내용	사용자를 분류하여 프로젝트별, 역할별로 조회, 등록, 수정 및 삭제 권한을 부여하도록 함

요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		시큐어 코딩
요구사항 분류		소프트웨어 보안취약점	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 행안부 “소프트웨어 개발보안 가이드”를 준수하여 기능 개발
	세부 내용	행안부 “소프트웨어 개발보안 가이드”의 보안취약점 유형 및 시큐어코딩 가이드를 참조하여 구현시스템의 보안취약점이 발생하지 않도록 개발

요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		로그인 인증
요구사항 분류		인증	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 로그인 인증시 인증정보가 노출되지 않도록 기능 개발
	세부 내용	댐 가상모의시스템 인증시 인증정보의 키값 및 파라미터 정보는 Invisible 또는 암호화할 것

요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		보안영역솔루션 연동
요구사항 분류		자료보안	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 검색시 사용자PC에 정의된 보안영역 참조
	세부 내용	검색시 보안영역솔루션 적용에 따른 사용자PC의 정의된 보안영역에 모델파일 암호화 및 저장

품질 요구사항

요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		기능 구현 정확성
요구사항 분류		소프트웨어 품질	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 요구사항에 대한 적절한 Baseline 관리와 요구사항 만족여부에 대한 테스트를 수행할 것
	세부 내용	① 목표시스템은 발주시의 요구사항을 모두 만족하여야 하며, 착수후 요구사항의 수정 또는 추가는 변경관리 절차를 통해 관리하여야 하며, 발주자의 승인을 획득한 요구사항을 최종 baseline으로 간주함 ② 제공되기로 한 요구사항을 제공하는지 여부는 테스트 시나리오에 따른 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우 요구사항을 만족한 것으로 평가함 ③ 기능 구현 정확성은 사용자가 직접 테스트 수행 기간에 테스트를 수행함으로써 평가함

요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		상호운영성(데이터교환성)
요구사항 분류		소프트웨어 품질	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 상호작용하는 기능에 대한 무결성 및 데이터 정합성 만족
	세부 내용	시스템 인터페이스 요구사항 및 어플리케이션과 정보간의 상호작용을 하는 기능은 기능 구현의 정확성뿐만 아니라 정보의 무결성, 데이터 정합성을 검증받아야 함

요구사항 고유번호		QUR-003
요구사항 명칭		이해 용이성
요구사항 분류		소프트웨어 품질	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 사용자 및 관리자가 시스템을 쉽고 편하게 사용할 수 있도록 하기 위해 기능 및 인터페이스에 다음 정보를 제공해야 함
	세부 내용	① 기능 이해도 : 시스템에서 제공하는 모든 기능에 대해 사용자매뉴얼에서 정보를 제공해야 함 ② 인터페이스 이해도 : 시스템에서 제공하는 모든 인터페이스 기능과 방법을 시스템 매뉴얼에 포함해야 함

제약사항

요구사항 고유번호		CON-001
요구사항 명칭		목표시스템 구축을 위한 제약조건
요구사항 분류		시스템 제약조건	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 목표시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술․표준․업무․법제도 등 제약요건을 반영
	세부 내용	① 코어모듈 개발언어 : Fortran 77, Fortran 90, ANSI C, JAVA 등 ② 강우, 유입량 산정모듈 일괄처리 언어 : Bash Shell Script 기반 ③ 강우-유출모형 : USACE HEC-1 / TOPMODEL 등

요구사항 고유번호		CON-002
요구사항 명칭		목표시스템 구축을 위한 제약조건
요구사항 분류		표준 제약조건	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 목표시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술․표준․업무․법제도 등 제약요건을 반영
	세부 내용	설계 및 코딩시 발주사에서 제공하는 표준화 원칙을 적용할 것 (Naming Rule, 코드체계, 파일시스템 구조 및 공통기능요건 등)

요구사항 고유번호		CON-003
요구사항 명칭		목표시스템 구축을 위한 제약조건
요구사항 분류		업무 및 법제도 제약조건	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 목표시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술․표준․업무․법제도 등 제약요건을 반영
	세부 내용	① 발주사의 정보시스템 업무절차서를 준수하여 수행할 것 ② 개발방법론은 한국수력원자력(주)의 소프트웨어 개발방법론인 KHNPMIS를 적용할 것 ③ 발주사에서 운영중인 프로그램 소스코드 품질검사툴인 CodePrism의 점검수준에 준하는 소스코드 품질요건을 만족할 것 ④ 발주사에서 운영중인 프로그램 부하테스트툴인 E-Loader의 가상유저 30명 수준의 예상 최대부하 처리능력을 만족할 것 ⑤ 발주사에서 운영중인 프로그램 보안취약점 점검툴인 BigLook WASS의 점검수준에 준하는 Secure Coding 수준을 만족할 것

프로젝트 관리 요구사항

요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		프로젝트 수행 관련 관리방법 및 추진 단계별 수행방안
요구사항 분류		프로젝트 관리방법 및 수행방안	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 프로젝트의 원활한 수행을 위하여 발주사가 제시한 관리방법 및 추진 단계별 수행방안을 준수하여 사업 수행
	세부 내용	① 프로젝트 수행 관련 공정관리는 주간 및 월간회의를 통해 관리하며, 공정회의록, 기능별 계획/완료 일정을 나타내는 진척표, 변경관리된 요구사항목록을 제출할 것 ② 요구분석단계에서 기초 및 상세요구분석서를 산출물로 제출할 것 ③ 설계단계에서 시스템 설계서를 산출물로 제출할 것 ④ 시험단계에서 프로그램 설명서, 시스템 운영서, 사용자 안내서를 산출물로 제출할 것 ⑤ 준공단계에서 최종 업데이트된 상기 산출물과 프로그램 소스코드(이미지 소스파일 포함)를 전자매체(CD-ROM)로 제출할 것 ⑥ 발주사에서 운영중인 프로그램 보안취약점 점검툴인 BigLook WASS의 점검수준에 준하는 Secure Coding 수준을 만족할 것

프로젝트 지원 요구사항

요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		프로젝트 수행 지원사항
요구사항 분류		프로젝트 지원	응락수준	필수
요구 사항 상세 설명	정의	- 프로젝트의 원활한 수행을 위하여 시스템/서비스 안정화 및 운영, 교육훈련 및 기술지원, 하자보수 등 지원사항을 제시할 것
	세부 내용	프로젝트의 원활한 수행을 위하여 시스템/서비스 안정화 및 운영, 교육훈련 및 기술지원, 하자보수 등 지원사항을 제시할 것

기타 요구사항

구축되는 시스템은 보안성, 신뢰성, 확장성, 유지보수 용이성 등이 확보 되어야 한다.

구축되는 시스템은 본 사업의 업무특성과 운영 환경 등을 고려하여 최적의 성능이 발휘될 수 있도록 하여야 한다.

본 사업에 참여하는 인력은 적절한 자격등급을 갖추어야 하며, 한국수력원자력(주)(이하“발주자”라 한다)가 특별히 근무 장소를 지정하는 경우 지정된 장소에서 역무를 수행하여야 한다.

계약상대자는 발주자의 사전 동의 없이 배치된 투입인력을 교체하여서는 안 된다. 다만, 발주자의 교체요구(업무수행 능력부족 등)가 있을 경우는 즉시 교체해야한다.

계약상대자는 시스템 개발에 필요한 PC 등 작업에 필요한 소프트웨어를 구비하여야 하고, 정품 소프트웨어를 사용하여야 한다.

당해 용역업무 수행과정을 통하여 취득한 정보를 외부에 누설할 수 없으며, 이를 위반시에는 민/형사상의 처벌과 관계법규에 의한 조치를 따르며, 이는 본 계약이 종료된 이후에도 계속 유효하다.

당해 용역에 투입되는 인원은 착수계 제출시 보안각서를 제출한다.

당해 용역의 역무를 수행하는 과정에서 일어나는 각종 변경사항(프로그램, 문서화 등)에 대해 체계적인 변경관리를 수행하여 품질향상을 기하여야 한다.

계약상대자는 시스템 준공검사후 하자보수기간동안 발주자로부터 요구되는 하자 보수사항에 대하여 지정기일까지 완료하여야 하며, 하자보수에 대한 세부사항은 “용역계약특수조건”에 따른다.

Ⅳ		추진일정

구 분	착수 후 개월수
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
기존시스템 분석
사용자 요구분석
타시스템 연계모듈개발
가상모의운영 모듈개발
수계정보분석 모듈개발
코어모듈개발
이력관리 모듈개발
리포트관리 모듈개발
시스템 시험평가
보고서 작성

Ⅴ		개발규모

271개 기능 (1412.3 기능점수)

개발항목	기능유형		평균가중치		합계
			개수	복잡도
댐가상운영시스템 (신규개발분)	데이터기능	내부논리파일(ILF)	39	7.5	292.5
		외부연계파일(EIF)	36	5.4	194.4
	트랜젝션기능	입력(EI)	53	4.0	212.0
		조회(EQ)	35	5.2	182.0
		출력(EO)	16	3.9	62.4
	총 기능점수				943.3
댐가상운영시스템 (재개발분)	데이터기능	내부논리파일(ILF)	10	7.5	75.0
		외부연계파일(EIF)	22	5.4	118.8
	트랜젝션기능	입력(EI)	22	4.0	88.0
		조회(EQ)	30	5.2	156.0
		출력(EO)	8	3.9	31.2
	총 기능점수				469.0

재개발율 적용 후 기능점수 : 1282.7 (= 943.3 + 339.4)

재개발분 기능점수 : 469.0 * 0.7237 = 339.4

총 변경율 : 43.3%

재사용 SW 평가노력수준 : 6

재사용 SW 난이도수준 : 33.3

재사용 SW 친숙도수준 : 0.8

재개발율 = 수정 대상 SW규모 * [재사용 SW 평가 노력 + 총 변경율 * {1 + 0.02 * (재사용 SW 난이도 * 재사용 SW 친숙도)}] /100 = 0.7237

첨부 :	1. 제안서 작성안내 및 제출서류 양식

2. 제안발표회 세부사항

[첨부 1] 제안서 작성안내 및 제출서류 양식

1. 제안안내

1. 입찰 참가자격 (아래 조건을 모두 충족해야 함)

한수원(주) 계약규정시행세칙 제22조의 규정에 의한 입찰참가 자격 요건을 갖춘 자

소프트웨어진흥법 제24조에 의한 소프트웨어 사업자로 신고한 업체로서 용역사업 수행능력을 갖춘 자

“대기업인 소프트웨어 사업자가 참여 할 수 있는 사업금액의 하한(지식경제부고시 제2012-87호, 2012.4.26)”에 의해 대기업이 참여 할 수 없음

“중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률(2013.3.23)” 제8조 및 동법 시행령(2013.4.3) 제9조에 의한 요건을 갖춘 중소기업자로서 동법 시행령(2013.4.3) 제10조에 의한 ‘직접생산확인증명서(전산업무 개발)’와 “중․소기업․소상공인 및 장애인기업 확인요령(중소기업청고시 제2012-1호, 2012.1.1)”에 따라 발급된 ‘중․소기업․소상공인 확인서’를 소지하고 있는 업체

기타사항

40억원 미만 SW사업에 대기업이 참가할 경우 제안서 접수 불가 또는 서류평가 시 탈락조치 (단, 예외 사업인 경우 제외)

공동이행방식이나 분담이행방식의 공동수급불가

2. 입찰 및 낙찰방식

입찰방식 : 일반경쟁입찰

낙찰자 결정방식 : 협상에 의한 계약체결

제안서 평가와 협상, 낙찰자 결정

기술평가․가격평가 비율, 가격평가방법 및 산식, 협상적격자 선정 및 협상순위 선정, 협상방법 및 기준 등은 모두 한수원 “협상에 의한 용역계약체결기준(2013.1.8)”의 관련 조항 적용(전자상거래 홈페이지(http://ebiz.khnp.co.kr)의 ‘규정․서식’ 참고) : 본 사업은 소프트웨어개발사업으로 기술능력평가 배점한도를 90점으로 함

기술평가는 “소프트웨어 기술성 평가기준(지식경제부고시 제2011-148호, 2011.7.22)” 적용

제안가격 산정시 소프트웨어 개발비 기준 : “SW사업 대가산정 가이드(2013년 개정판), 한국소프트웨어산업협회”의 기능점수 방식적용을 원칙으로 함

3. 계약조건

낙찰자 결정 이후에 수행조직내의 구성원을 변경할 수 없음

제안서 인력은 제안사의 자사인력으로 구성할 것

채용예정 인력인 경우에는 별도로 이를 명기하고, 계약체결 전까지 채용을 완료할 것

적법한 파견근로자는 자사인력으로 간주하나, 원 소속사를 반드시 명기할 것

제안사 소속 외의 인력은 하도급으로 간주하며, 주관부서의 하도급 승인을 얻지 못할 경우 자사인력으로 대체할 것

※ 단, 상용SW, 패키지 등의 서비스 지원인력, 외부 자문인력 등 통상적인 개발인력이 아닌 경우는 제안서에 명기하지 말 것 (참여인력에서 제외)

“소프트웨어산업 진흥법 시행규칙(2013.3.24)“ 제8조의 규정에 따라 하도급 또는 재하도급에 대하여 서면에 따른 승인을 받으려는 자는 본 계약 이후 소프트웨어사업 하도급, 재하도급 계약승인신청서를 작성하여 제출할 것

작업장소 등 사업수행을 위하여 필요한 장소 및 설비 기타 작업환경은 상호 협의하여 결정 함(본 사업의 결과물이 탑재될 서버는 한강수력본부(강원도 춘천시)에 위치하며, 요구사항 분석, 단위모듈개발/테스트, 통합테스트 등의 일정부분이 한강수력본부에서 수행될 예정임)

당해 계약목적물의 지식재산권은 상호 협의하여 결정 함

제안사는 본 제안작업 및 프로젝트를 수행함에 있어 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 등의 문제에 대한 사항을 사전에 검토․조치 하여야 하며, 이에 대한 일체의 책임은 제안사에 있음

제안사는 행정안전부에서 제정한 “소프트웨어 개발보안가이드“를 준수하여 프로그램을 구현해야 함

계약상의 사업을 수행함에 있어 부실, 조잡 또는 부당하게 하거나, 부정한 행위를 한 사업자는 향후 신규 사업의 참여에 제한을 받을 수 있음

계약의 체결 및 이행에 관하여는 한수원 “협상에 의한 용역계약체결기준(2013.1.8)” 제14조의 규정에 의하여 서면 통보한 협상결과와 “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률” 및 동법시행령, 시행규칙, 소프트웨어산업 진홍법령과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따름

제안사는 “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률” 시행령(2013.3.23) 제76조 제1항 제18호에 따라 다음 항목들의 누출금지 대상 정보를 확인하고, 누출 시 부정당업자로 등록 될 수 있음

한수원 소유 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황

세부 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도

사용자계정·비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보

정보통신망 취약점 분석·평가 결과물

정보화 용역사업 결과물 및 관련 프로그램 소스코드(유출시 안보·국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업에 해당)

국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황

침입차단시스템·방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보

“공공기관의 정보공개에 관한 법률(2013.3.23)” 제9조 제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 한수원의 내부문서

“개인정보보호법(2013.3.23)” 제2조 제1호의 개인정보

“보안업무규정(2008.12.31)” 제4조의 비밀 및 동규정의 시행규칙(2010.10.20) 제7조 제3항의 대외비

그 밖에 한수원 사장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

4. 입찰서류 및 제안서 제출안내

제안발표회

제안발표회 일정 및 장소는 입찰공고 마감 후 별도 통보함

제안발표는 PM이 하여야하며, 자료는 제안서와 별도로 작성할 것

제안발표회 형식 및 방법은 첨부자료(제안발표회 세부사항) 참고

제안발표자료는 기술제안서와 함께 제출하여야하며 이후 변경불가

제출서류

기술제안서 : 12부(원본 1부, 사본 11부)

기술제안 발표회 발표자료 : 12부(원본 1부, 사본 11부)

※ 기술제안서 및 발표자료 원본에는 제안업체를 인지할 수 있는 업체명, 대표자 성명 등을 표기할 수 있음

※ 기술제안서 및 발표자료 사본에는 업체명, 대표자 성명 등 참가업체를 인지할 수 있는 어떠한 표시도 할 수 없으며(기술제안서 및 발표자료 사본의 내용 중 제안업체의 일반현황에 해당하는 부분에도 표기할 수 없으므로 주의할 것), 이를 위반시 평가대상에서 제외함

기타 입찰공고문에 제시된 제출서류와 계약담당자가 요청한 서류

기술제안서와 제안발표자료, 기타 제출서류 일체를 포함하는 전자매체(USB로 제출할 것(회사명 명기), CD-ROM으로 제출불가) 3개

기타사항

제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 함

제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 입찰참가자는 이에 응할 것

입찰의 무효

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조 규정, 용역입찰 유의서 제12조에 저촉될 경우 입찰은 무효로 함

낙찰자 결정전에 낙찰예정자의 입찰이 용역입찰유의서 제12조의 무효입찰에 해당되는 경우 무효입찰로 처리

5. 기타

계약상대자는 계약체결이후 하도급 계약을 체결하는 경우 발주부서의 사전승인을 받는 등 소프트웨어산업진흥법령의 관련규정을 준수할 것

제안요청서, 제안서 작성안내 및 제출서류 양식, 입찰공고 및 이에 근거한 별첨서류 등에 명시되지 않은 사항은 “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령”, 계약예규 “협상에 의한 계약체결기준”, “소프트웨어산업 진흥법령” 등 국가계약관련 법령을 따름

2. 제안서 작성요령

1. 제안서의 효력

주관부서는 필요시 입찰참가자에 대하여 추가 자료를 요청 할 수 있으며, 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 지님

제출된 제안서의 내용은 주관부서의 요청에 의한 경우를 제외하고는 변경할 수 없음

제안서의 내용은 납품업체로 선정된 후 계약 시 별도 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 지님. 단, 계약서에 명시한 경우에는 계약서 사항이 우선함

2. 제안서 작성지침 및 유의사항

제안자는 제안요청서에 제시된 제안서 목차 및 제안서 세부 작성지침을 준용하여 제안서를 작성할 것

제안서는 A4지 3 hole 바인더를 사용하여야 하며(제본하지 말 것), 제안서 본문 내용은 200페이지(양면 100장) 이내로 작성하여 양면/단색(칼라인쇄 가능) 인쇄하여 제출

제안서는 A4 종방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡방향 작성 또는 기타용지를 일부 사용할 수 있음

제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련 번호를 붙이되, 각 장(chapter)별로 번호를 부여함

제안서는 한글작성이 원칙이며 사용된 영문약어에 대해서는 약어표를 별도로 작성해야 함

제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련자료는 제안서의 첨부문서로 제출할 것

제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 하며, “사용가능하다”, “할 수 있다”, “고려하고 있다” 등과 같이 모호한 표현은 제안내용 평가 시 불가능한 것으로 간주함

3. 제안서 목차 및 세부작성 지침

제안서 목차 (변경불가 / 변경 시 평가에서 제외함)

Ⅰ. 일반현황 1. 일반현황 2. 조직 및 인원 3. 수행조직 및 업무분장 4. 투입인력 및 이력사항 Ⅱ. 전략 및 방법론 1. 사업 이해도 2. 추진전략 3. 적용기술 4. 개발 방법론 5. 유사분야에서의 개발경험 Ⅲ. 기술 및 기능 1. 기능 요구사항 2. 보안 요구사항 3. 데이터 요구사항 4. 시스템 운영 요구사항 5. 제약사항	Ⅳ. 성능 및 품질 1. 성능 요구사항 2. 품질 요구사항 3. 인터페이스 요구사항 Ⅴ. 프로젝트 관리 1. 관리방법론 2. 일정계획 3. 개발장비 4. 경영상태 Ⅵ. 프로젝트 지원 1. 품질보증 2. 시험운영 3. 교육훈련 4. 유지보수 5. 비상대책 6. 정보보안 Ⅶ. 상생협력 및 하도급계약 적정성 1. 상생협력 2. 하도급계약 적정성 Ⅷ. 기타 별첨 : 가격제안서(전자입찰)

세부작성지침

일반현황

1. 일반현황	제안사의 일반현황 및 주요 연혁, 최근 3년간의 자본금 및 부문별 매출액, 실적 등을 명료하게 제시하여야 한다. [붙임 1, 2, 3 서식]
2. 조직 및 인원	제안사의 조직 및 인원현황을 제시하여야 한다.
3. 수행조직 및 업무분장	본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 내용을 상세히 제시하여야 한다. 용역책임자는 임원급으로 제시 제안사가 하도급 의사가 있는 경우, 해당 업무 및 (예상)하도급 업체를 제시함
4. 투입인력 및 이력사항	본 사업을 수행할 투입인력(PM, PL, 주요 기술자 등)에 대한 이력사항을 제시하여야 한다. [붙임 4 서식] 단, ‘인력투입방식’에 의한 계약인 경우, 전체인력 제시 위의 ‘3. 수행조직 및 업무분장’에 하도급 의사를 표시하지 않는 경우 자사인력으로 대체되어야 함(파견근로자는 원소속사 및 파견근로자 임을 명기) 성명, 소속, 최종학력, 해당분야근무경력, 보유 자격증 현황, 본사업 참여임무, 기술등급, 목표투입공수(M/M), 입찰공고일 기준 최근 5년간 주요경력

그 외 “2. 전략 및 방법론, 3. 기술 및 기능, 4, 성능 및 품질, 5. 프로젝트 관리, 6. 프로젝트 지원, 7. 상생협력 및 하도급계약 적정성”의 세부작성 지침은 ‘제안서 기술성평가 지침’ 부문 참고

3. 제안서 기술성평가 기준 및 배점표

평가부문	평가항목	평가기준	세부 작성지침	비고
전략 및 방법론 (20점)	사업 이해도 (5점)	사업의 특성 및 목표에 대해 주변 환경분석과 업무내용의 연관관계의 이해를 바탕으로 일관성 있는 방향과 전략을 제시하고 있는가를 평가한다. 단, 당해 사업의 기획용역(ISP 등)을 수행한 자가 참여한 때에는 평가등급보다 한 단계 하위 등급의 점수를 부여한다.	제안사는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술하여야 하고, 발전용댐 운영 시뮬레이터 수립방안을 구체적으로 제시하여야 한다.	비계량
	추진전략 (3점)	개발업무 수행 시 위험요소를 고려하여 얼마나 창의적이며 타당한 대안을 제시하였는가를 평가한다.	제안사는 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진전략을 제시하여야 한다.	비계량
	적용기술 (5점)	사업에서 적용하고자 하는 기술이 향후 확장성을 고려하여 현실적으로 실현 가능하게 제시되어 있는지를 평가한다.	제안사는 사업수행을 위한 주요 적용기술 및 세부 방법론, 적용기술의 실현가능성 등을 제시하여야 하고, 실현가능한 대응방안을 제시하여야 한다.	비계량
	개발 방법론 (3점)	사업에 적정한 방법론의 제안 타당성을 평가하고, 실제 적용 사례와 경험을 바탕으로 효율적인 단계별 활동 내용을 구성하여 산출물의 적정성을 유지하고, 기술과 경험을 적절히 활용하고 있는가를 평가한다.	시스템 개발이 체계적으로 추진될 수 있도록 적용하는 개발방법론과 단계별 활동내역, 제출할 산출물의 종류 및 내역, 제출시기 등을 구체적으로 기술하여야 한다.	비계량
	유사분야에서의 개발경험 (4점)	개발경험의 유사성, 건수 및 시기를 평가하고 개발 경험분야의 규모 및 역할에 대하여 평가한다.	개발경험의 유사성, 건수, 시기, 개발 경험분야의 규모 및 역할을 기술하여야 한다. [실적 증명서 첨부]	계량
기술 및 기능 (30점)	기능 요구사항 (10점)	방법론 및 분석 도구를 통하여 구체적인 내용으로 분석되고 구현 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가하고, 제안한 방안 및 기술이 적용 가능한지를 평가한다.	발전용댐 운영 시뮬레이터 구축 방법론 및 적정한 분석 도구를 활용하여 현행 업무환경 및 업무프로세스를 정확히 분석하고, 개선된 업무프로세스 및 정보화전략계획의 이행 방안을 구체적으로 기술하여야 한다.	비계량
	보안 요구사항 (5점)	관련 기능 등 타 요구사항 및 시스템과 관련되어 분석되고, 적용할 표준 및 구현 방안이 설계단계 부터 반영되어 구체적으로 기술되어 있는가를 평가하고, 제안한 방안 및 기술이 적용 가능한지를 평가한다.	발전용댐 운영 시뮬레이터 구축 시 관련 기능 등 타 요구사항 및 시스템과 관련되어 분석되고, 적용할 표준 및 구현 방안, 기술 등을 구체적으로 제시하여야 한다.	비계량
	데이터 요구사항 (5점)	데이터 전환 계획 및 검증 방법, 에러 데이터 처리 방법에 대해 구체적인 내용을 제시하고 있는가를 평가하며, 데이터 전환을 위해 책임 조직이 투입되는가를 평가한다.	데이터 전환 계획 및 검증 방법, 에러 데이터 처리 방법에 대해 구체적인 내용을 제시하여 하며, 데이터 전환을 위해 책임 조직이 투입되는지 기술하여야 한다.	비계량
	시스템 운영 요구사항 (5점)	시스템 운영요구 충족도는 운영 시 필요한 사항에 대하여 경험을 바탕으로 제시하고, 고려 사항 및 유사 시 대응책을 제시하고 있는가를 평가한다.	산출물의 품질 등 요구사항 관련 제약사항을 충족시킬 수 있도록 이행 방안을 구체적이고 현실적으로 기술하여야 한다.	비계량
	제약사항 (5점)	제약사항 충족도는 기능 및 품질 등 요구사항을 구현 시 관련 제약사항을 충족시키며 구현 방안 및 테스트 방안을 구체적으로 기술하였는가를 평가한다.	기능 및 품질 등 요구사항 구현 시 관련 제약사항을 충족시키며 구현 방안 및 테스트 방안을 구체적으로 기술하여야 한다.	비계량
성능 및 품질 (20점)	성능 요구사항 (5점)	구현하고자 하는 기능을 통해 요구 성능이 충족되도록 방법론 및 분석 도구를 통하여 구체적인 내용으로 분석되고 구현 및 테스트 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가하고, 제안한 방안 및 기술을 통해 요구 성능을 충족시킬 수 있는지를 평가한다.	구현하고자 하는 기능을 통해 요구 성능이 충족되도록 방법론 및 분석 도구를 통하여 구체적인 내용으로 분석되고 구현 및 테스트 방안이 구체적으로 기술되어야 한다.	비계량
	품질 요구사항 (5점)	제공되는 분석 도구 및 구현 방안, 테스트 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가하고, 분석·설계 등 각 단계별 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안이 구체적으로 계획되어 있는가를 평가한다. 또한 각 단계마다 품질 요구사항을 점검하는 별도의 전문 인력이 투입되는가를 평가한다.	적용 분석 도구, 수립 및 이행 방안을 구체적으로 분석하고, 현황 분석 및 전략계획 수립시 각 단계별 품질 요구사항의 점검, 검토 방안, 인력 등을 구체적으로 기술하여야 한다.	비계량
	인터페이스 요구사항 (10점)	- 시스템 인터페이스 : 타 시스템과의 연계 방안들에 대한 장·단점의 분석을 통해 가장 적합한 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가하고, 구현 경험이 있는 인터페이스 담당자가 투입되는지 평가한다. - 사용자 인터페이스 : 사용자 편의성을 고려하여 요구사항을 제공하기 위한 분석 및 설계, 구현 방안과 검토 계획을 구체적으로 기술하였는가를 평가하고, 구현 경험이 있는 사용자 인터페이스 담당자가 투입되는지 평가한다.	- 시스템 인터페이스 : 타 시스템과의 연계 방안들에 대한 장·단점의 분석을 통해 가장 적합한 방안을 구체적으로 기술한다. - 사용자 인터페이스 : 사용자 편의성을 고려하여 요구사항을 제공하기 위한 분석 및 설계, 구현 방안과 검토 계획을 구체적으로 기술한다.	비계량
프로젝트 관리 (10점)	관리 방법론 (3점)	사업위험, 사업진도, 사업수행시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 평가한다.	발전용댐 운영 시뮬레이터 구축 시 위험, 자원, 일정, 보안, 형상, 문서 관리 등 적정한 관리 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 제시하여야 한다.	비계량
	일정계획 (3점)	사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간의 산정과 도출된 활동 간의 배열이 합리적인지, 중간목표가 적정하게 제시되어 있는지, 각 활동에 적합한 자원이 적절히 할당되어 있는지 등을 평가한다.	사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간, 자원, 인력, 조직 등을 제시하여야 한다.	비계량
	개발장비 (1점)	사업자의 참여 의지 및 조직적 대응 정도, 사업참여의 준비성과 관련하여 개발환경의 구성여부와 해결방안을 명확히 제시하고 있는가를 평가한다.	개발환경의 구성여부와 해결방안을 명확히 제시한다.	비계량
	경영상태 (3점)	제안사의 최근 신용평가등급을 평가	[신용평가등급 확인서]	계량
프로젝트 지원 (10점)	품질보증 (1점)	제시된 품질보증 방안이 해당 사업의 수행에 적합한지, 사업자가 ｢소프트웨어산업 진흥법｣ 제23조의 소프트웨어프로세스 품질인증 등 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 획득한 사례가 있는지를 확인하고 평가한다.	조직, 인원, 방법, 절차 등 해당 사업의 수행을 위한 품질보증 방안을 제시하여야 한다. ※ 국제적인 품질인증 획득 여부	비계량
	시험운영 (1점)	시스템 공급자가 개발된 시스템의 시험운영을 위해 제공 및 지원하는 각종 시험운영 방법 및 조직 등에 대해 평가한다.	시스템 공급자가 개발된 시스템의 시험운영을 위해 제공 및 지원하는 각종 시험운영 방법 및 조직을 기술한다.	비계량
	교육훈련 (1점)	시스템 공급자가 시스템 운영 및 관리자를 위해 제공 및 지원하는 각종 교육훈련의 방법, 내용, 일정 및 조직 등에 대해 평가한다.	제안사가 최종 산출물의 효과적인 이행 및 활용을 위해 관리자에게 제공 및 지원하는 각종 교육훈련의 방법, 내용, 일정 및 조직 등을 제시하여야 한다.	비계량
	유지보수 (1점)	시스템 공급자가 제시하는 하자보수 및 유지보수 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항에 대해 평가한다.	시스템 공급자가 제시하는 하자보수 및 유지보수 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항에 대해 기술한다.	비계량
	비상대책 (1점)	시스템 공급자가 안정적인 시스템 운영을 위해 제시하는 각종 백업/복구 및 장애대응 대책에 대하여 평가한다.	시스템 공급자가 안정적인 시스템 운영을 위해 제시하는 각종 백업/복구 및 장애대응 대책에 대하여 기술한다.	비계량
	정보보안 (5점)	한수원의 기밀 및 정보자산을 안전하게 보호하기 위하여 시스템 공급자가 제시하는 일련의 기밀 및 정보보안 대책에 대하여 방법의 구체성 및 완전성, 절차의 적정성, 실현가능성 등에 대하여 평가한다.	본 사업 추진시 사업수행 인력에 의한 한수원 기밀 및 정보자산의 직․간접적 침해행위, 악의적 시스템 공격, 해킹 등의 정보보안 사고에 대한 전면적인 방지 대책을 제시하여야 한다. ※ [붙임 5] 정보보안 관리계획에 명시된 정보보안 대책 포함하여 작성.	비계량
상생협력 및 하도급계약 적정성 (10점)	상생협력 (5점)	공동수급체 구성을 통한 입찰참가 시, 입찰자 중 중소기업인 소프트웨어사업자의 참여비율에 따라 평가한다. 단, 중소기업인 소프트웨어사업자 단독으로 입찰에 참가한 경우 최고 등급을 부여한다. 또한 입찰자 중 감사보고서에 따른 관계사 매출금액이 전년대비 감소한 실적이 있거나, 관계사 매출이 없는 경우 평가등급보다 한 단계 상위 등급의 점수를 부여한다.	컨소시엄 구성 및 효율적인 협력체계를 제시하고 공동수급 비율 중 중소기업자의 참여비율 및 내부거래 실적(관계사 매출 비중)을 명시하여야 한다.	비계량
	하도급계약 적정성 (5점)	하도급에 참가하는 전문기업의 보유기술과 기술요구사항의 일치성, 보유기술의 실현 가능성, 입찰참가자(공동수급일 경우에는 공동수급체 전부)의 하도급 대금지급 방식의 적정성에 대해 평가한다. 이 경우 ｢소프트웨어산업 진흥법｣ 제20조의3 및 같은 법 시행규칙 제8조에 따라 「소프트웨어사업 하도급계약의 적정성 판단기준」을 준용하여 등급평가를 실시할 수 있다. 단, 중소기업인 소프트웨어사업자가 단독 또는 공동으로 입찰에 참가한 경우 최고 등급을 부여한다.	하도급에 참가하는 전문기업의 보유 기술 및 실현 가능성, 하도급 대금지급 방식의 적정성 등을 명시하여야 한다.	비계량

계량지표 평가 기준

(1) 유사분야에서의 개발경험

1. “발전설비 원격감시제어시스템 분야” 실적(부가세제외 금액기준)

구 분	5억 이상	3억 이상	1억 이상	1억 미만	실적없음
점 수	4	3	2	1	0

2. 공통사항

입찰공고일 기준 최근 5년 이내, 최대 5건까지의 누적 구축실적 (컨설팅, 개발, 운영실적 : 부가세 제외, H/W비용 제외)을 인정하며, 입찰공고일까지 기성지급이 완료된 부분까지만 인정한다.(외국계 업체의 경우 국내법인 실적만 인정), 국외실적의 경우는 해당국 주재 한국대사관이나 공관에서 확인한 실적증명원 원본을 첨부하여야 하며, 실적금액은 준공일 기준 대한민국 외국환은행 최초고시 전신환 매도율로 환산 적용함

하드웨어 비용은 제외하며, 공동수급실적인 경우 제안사의 지분만 인정 (계약서 사본 첨부)

합병, 분할 및 사업 양수도에 따른 실적 인정은 합병 등에 따른 권리, 의무를 포괄적으로 승계하였다는 증빙서류를 제출한 경우에 다음과 같이 인정한다.

합병의 경우에는 존속되거나 신설된 업체의 실적은 소멸된 자의 실적을 승계한 것으로 보아 합산하여 인정

분할의 경우에는 권리, 의무를 승계 받은 자의 실적으로 봄

사업양수도의 경우에는 입찰참가자격에 필요한 업종을 양수한 자의 실적으로 인정

분할 및 사업양수도의 경우로서 용역 이행을 위해 분할 및 사업양수도시에 권리 이외에 시설, 기술자 등의 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정

(2) 경영상태

회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가 등급	평 점 (배점한도3점)
AAA	-	AAA (회사채에 대한 신용평가등급 AAA에 준하는 등급)	3.0
AA+, AA0, AA-	A1	AA+, AA0, AA- (회사채에 대한 신용평가등급 AA+, AA0, AA-에 준하는 등급)	2.7
A+	A2+	A+ (회사채에 대한 신용평가등급 A+에 준하는 등급)	2.5
A0	A20	A0 (회사채에 대한 신용평가등급 A0에 준하는 등급)	2.3
A-	A2-	A- (회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급)	2.0
BBB+	A3+	BBB+ (회사채에 대한 신용평가등급 BBB+에 준하는 등급)	1.7
BBB0	A30	BBB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급)	1.5
BBB-	A3-	BBB- (회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급)	1.3
BB+, BB0	B+	BB+, BB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급)	1.0
BB-	B0	BB- (회사채에 대한 신용평가등급 BB- 에 준하는 등급)	0.7
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B- (회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급)	0.5
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하 (회사채에 대한 신용평가등급 CCC+ 에 준하는 등급)	0

신용평가등급에 의한 경영상태 평가기준

신용평가등급은 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 동 용역 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 유효기간 내 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급(위의 신용정보업자가 신용평가등급, 등급평가일 및 등급유효기간 등을 명시하여 작성한 ‘신용평가등급 확인서’)을  기준으로 평가한다.

심사대상자의 회사채(또는 기업어음) 및 기업신용평가에 따른 평점이 다른 경우에는 높은 평점으로 평가하며, ‘신용평가등급 확인서‘를 제출하지 않은 경우에는 최저등급으로 평가 한다.

합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상 업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.

4. 입찰 및 제안서 관련 서식

<붙임1>

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁

<붙임2>

자본금 및 매출액 현황 (최근 3년)

(단위 : 천원)

구 분		M-2 년도	M-1 년도	M 년도
자 본 금
매 출 액	⃝⃝ 부문 ⃝⃝ 부문 ⃝⃝ 부문 ⃝⃝ 부문
	합 계

<붙임3>

주요 사업실적

사업명	사업기간	계약금액	발주처	비고

입찰공고일 기준 최근 5년 이내의 실적(건수제한 없음)만 기재한다.

현재 수행중인 사업도 포함하여 연도순으로 기재하며, 제안과제와 유관한 것만 기재한다.

하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하여 작성하며(하도급 승인관련 사항을 확인 할 수 있는 자료를 제출한 경우만 인정) 비고란에 원도급회사를 기재한다.

공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재한다.

사업별 사용 개발방법론을 비고에 간략하게 기재한다.

한국소프트웨어산업협회에서 발급하는 이행실적확인서 활용을 원칙으로 하며, 실적을 확인할 수 있는 실적증명서, 계약서 등의 증거서류를 제출하여야 하고, 확인이 불가능한 실적은 인정하지 않는다.

실적증명자료는 붙임으로 첨부하여야 하며 실적증명 첨부서류에 페이지를 명시하여 주요 사업실적 비고란에 페이지를 표시한 경우에만 실적으로 인정한다.

기술성 평가항목중 계량지표인 “유사분야에서의 개발경험”에 해당하는 실적은 구분이 가능하도록 별도로 표기할 것

<붙임4>

참여인력 이력사항

성명			소속		직책		연령	세
학력	대학교 전공				해당분야근무경력		년 개월
	대학원 전공				자 격 증
본 사업참여임무				기술등급			목표투입공수

경 력
사업명	참여기간 (년월~년월)	담당업무	발주처	비고

“파견근로자보호 등에 관한 법률” 등에 의한 파견근로자인 경우에는 파견업체명과 원 소속사를 함께 명기할 것 (예시) 업체명 (원소속사명)

기술등급은 소프트웨어산업 진흥법 시행령 제1조의2에 의한 소프트웨어 기술자의 인정범위에 따라 기술할 것

경력은 해당분야 근무경력에 기술한 내용을 파악할 수 있도록 기술할 것

기술등급 및 자격증, 경력 및 수행업무와 관련된 사항을 증명할 수 있는 자료를 붙임으로 첨부하여야 하며, 첨부되지 않은 자료에 대하여는 인정하지 않음

소속회사에 대한 재직증명서를 붙임으로 첨부

<붙임5>

정보보안 관리계획

구 분	정 보 보 안 대 책	비 고
용역사업 입찰 및 계약시	하도급 계약을 체결할 경우 정보보안 대책 ※ ‘외부용역 사업자 보안조치 사항(붙임 6)’ 참고
용역사업 수행시	사업추진 중 악영향을 미치는 일련의 불순활동들로부터 기밀을 보호함과 동시에 원활한 사업의 수행을 보장하기 위한 체계와 대책 용역사업 참여인원에 대해서 ‘정보 누출’ 금지조항 및 개인의 친필 서명이 들어간 보안각서 징구 한수원에서 제공한「누출금지 대상정보」관리 방안 용역사업 관련자료 및 사업과정에서 생산된 모든 산출물의 저장․관리 방안 한수원 업무망 접속 전용PC 관리 방안(인터넷 접속차단 등) 한수원 업무망 비접속 PC 관리 방안(한수원 관련자료 일체 저장 금지, 인터넷 접속시 사전지정 등) 용역사업 수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 당해 정보화사업의 한수원 정보보안담당자(정․부)가 인가하지 않은 비인가자에게 제공․대여․열람 금지 수행 방안 한수원 사무실 외의 장소에서 용역사업을 수행하는 경우 CCTV, 잠금장치 등 비인가자 출입통제 방안 전산장비(서버, 노트북, 보조기억매체 등) 반출․입 관리 방안(반출․입 대장 운영, 대장 담당자 등)
용역사업 종료시	용역사업과 관련하여 한수원에서 제공한 자료, 장비 및 용역사업 중간․최종 산출물 등 제반자료의 전량 반납 및 복사본 등 별도 보관 금지 계획 용역사업에 투입된 모든 PC, 서버의 하드디스크, 보조기억매체 등 전자기록저장매체 완전 삭제 방안 (완전 삭제 상세내역 별도 제출) 용역사업 수행업체 대표 명의로 용역사업관련 자료를 일체 보유하고 있지 않다는 확약서 제출

<붙임6>

외부용역 사업자 보안조치 사항

◆ 사업수행 계획단계부터 완료시까지 보안관리 방안을 수립 시행하여야 함

◆ 2010.10.22.부터 용역업체가 정보누출 적발시「국가계약법」시행령 제76조에 근거, 해당 업체를 부정당업자로 등록, 입찰 참가자격 제한 등 제재조치 함

Ⅰ. 목적

❍ 외부 업체를 통한 정보화사업 수행 시 인원․장비․자료의 보안관리 및 시스템․네트워크에 대한 보안대책을 수립하여, 우리 회사가 사업수행을 위해 제공한 내부 자료나 용역 결과물 등 보안이 요구되는 제반 자료가 해킹 및 관리부주의로 인해 유출되는 것을 방지하기 위함

Ⅱ. 보안조치사항(별첨자료 생략)

【사업계획 단계】

❍ 용역사업 계약시 계약서에 용역사업 참여직원의 보안준수 사항과 위반시 손해배상 책임 등을 명시

╺ 용역사업 자체 또는 투입되는 자료ㆍ장비 등에 대한 대외보안이 필요한 경우 보안의 범위 및 책임을 명확히 하기 위해 사업수행 계약서와 별도로 비밀유지계약서를 작성

╺ 비밀유지계약서에는 비밀정보의 범위, 보안준수 사항, 위반시 손해배상 책임, 지적재산권 문제, 자료의 반환 등이 포함되도록 명시

❍ 용역업체가 사업에 대한 하도급 계약을 체결할 경우 本 사업계약 수준의 비밀유지 조항을 포함토록 조치

【사업 수행 단계】

1) 참여인원에 대한 보안관리

❍ 용역사업 참여업체 대표자 명의의 보안서약서와 참여인원 각 개인의 친필 서명이 들어간 보안각서【별첨1】징구

❍ 용역사업 수행 前 전체 참여인원에 대해 법적 또는 우리 회사 규정에 의한 비밀유지 의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육을 실시하고 매월 사업수행과 관련하여 보안교육을 실시하고 그 내역을 기록관리

… 교육참석자 서명 후 명단 제출(우리 회사로)

❍ 용역사업 참여인원은 용역사업자가 임의로 교체할 수 없으며, 부득이한 사유로 교체하여야 하는 경우(해외여행 포함) 발생시 발주부서에 즉시 보고

❍ 용역사업과 관련한 보안관리 책임은 용역업체 대표에게 있으며, 대표는 용역사업 전반의 보안업무를 수행하는 '보안관리책임자'를 지정

※ 보안관리책임자의 임무

- 우리 회사의 사업주관 부서의 보안담당관(이하 ‘보안담당관’) 통제하에 수행

- 사업전반에 대한 인원․장비․자료 등을 관리하며 보안사고 방지를 위한 활동 실시

- 참여인원․장비․자료에 대한 보안관리와 시스템․네트워크에 대한 보안대책 수립 및 이행

- 사업과 관련된 하도급업체의 보안관리 전반을 총괄

2) 자료에 대한 보안관리

❍ 정보통신망도ㆍIP현황, 개인정보 등 용역업체에 제공하는 비공개자료는 ‘제공자료(정보) 관리대장’【별첨2】을 작성하여 인계자(우리 회사 사업주관부서 담당자)와 인수자(용역업체 보안관리책임자)가 직접 서명한 후 인계ㆍ인수하고 복사 및 외부반출 금지

❍ 용역사업 관련자료 및 사업과정에서 생산된 모든 산출물은 발주 부서의 파일서버에 저장하거나 발주부서 담당자가 지정한 PC에 저장ㆍ관리

❍ 용역사업 관련 자료는 P2P, 인터넷 웹하드 등 인터넷 자료공유사이트 및 상용 메일함에 저장을 금지하고, 전자우편을 이용해 자료전송이 필요한 경우에는 우리 회사 사업주관부서 담당자에게 요청하여 우리 회사 담당자의 내부 전자우편을 이용

※ 단, 대외비 이상의 비밀은 전자우편으로 수․발신 금지

❍ 우리 회사가 용역업체에 제공한 내부 자료는 복사․외부반출을 금지하며, 내부 자료 중 비공개 자료는 매일 퇴근 시 우리 회사 사업주관부서 담당자에게 반납토록 하며, 비밀문서를 제외한 일반문서는 시건장치가 된 보관함에 보관

❍ 사업수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 우리 회사의 허가 없이 무단 제공ㆍ대여ㆍ열람 금지

※ 정보통신망도, IP현황 등은 대외비에 준하여 관리 철저 준수

3) 개인정보에 대한 보안관리

❍ 용역사업 수행 중 개인을 식별할 수 있는 개인정보는 원칙적으로 제공 및 접근․이용을 금지하며, 용역사업 수행을 위하여 개인정보가 필요한 경우에는 성명, 주민등록번호 등 개인식별정보를 제거 또는 변환하여 사용하여 한다.

❍ 다만, 통합테스트 등 용역사업 수행을 위하여 부득이하게 개인정보가 필요한 경우에는 정보의 제공 및 접근․이용범위를 최소화하여야 하며, 아래의 사항을 준수하여야 한다.

╺ 용역업체의 보안관리책임자는 접근(이용) 정보의 범위, 접근(이용)자 및 기간 등을 명시하여 우리 회사의 허가를 득하여야 한다.

╺【별첨2】의 ‘제공자료(정보) 관리대장’을 작성하여 우리 회사 사업주관부서 담당자의 확인을 득하고 이를 보관하여야 한다.

╺ 용역업체는 허가를 득한 범위 내에서 정보를 접근․이용하여야 하며, 사용기간이 만료되거나 사업수행이 완료된 경우 지체 없이 우리 회사 사업주관부서 담당자에게 보고하여, 제공된 정보의 회수 및 접근권한 삭제 조치가 이루어 질수 있도록 하여야 한다.

4) 사무실ㆍ장비에 대한 보안관리

❍ 용역사업 수행 장소는 우리 회사에서 제공한 공간을 사용하거나 CCTV․시건장치 등 비인가자 출입통제 대책이 마련된 외부 사무실을 사용

❍ 보안관리책임자는 정기적으로 보안점검을 실시하고 위반사항 발견시 즉시 우리 회사 사업주관부서 담당자에게 통보하고 필요한 조치를 하여야 한다.

❍ 용역 참여직원이 노트북 등 관련 장비를 반출․반입할 때마다 악성코드 감염여부 및 자료 무단반출 여부 확인

※ 우리 회사의 바이러스 중앙관리용 Agent를 설치하여 바이러스 중앙관리서버 통제하에 둘 것

❍ 반입된 PC(노트북 포함)는 사업 종료시까지 반출 금지. 다만, 부득이하게 외부반출이 필요한 경우에는 최소한의 장비만 반출승인하고 자료유출에 대비한 발주부서 담당자의 보안조치를 실시(【별첨3】보안조치확인서 및 반출허가증 작성)하고 PC 반출·입대장【별첨4】작성 후 반출

※ 용역사업총괄책임자(PM)는 외부업체 반입전산물품에 대한【별첨5】”장비관리대장”을 작성관리하고, 외부업체 반입전산물품에 대한 "표식"을 부착하여 관리하여야 한다.

❍ 인가받지 않은 USB 등의 보조기억매체 사용을 금지하며 산출물 저장을 위해 보조기억매체가 필요한 경우 우리 회사 사업주관부서 담당자의 관리하에 사용

❍ 용역업체에서 사용하는 PC 보안을 위하여, 개인정보 유출 및 바이러스, 해킹 등 외부의 공격을 방지하기 위한 PC보안프로그램을 설치하고 확인대장【별첨6】을 제출 (우리 회사 PC 보안정책과 동일 적용)

- 백신 업데이트, PC 현황파악, 정보유출 차단기능(CD Write 금지, 보안 USB 사용), PC 개인정보 보유 여부 점검 등

5) 내․외부망 접근시 보안관리

❍ 용역사업 수행시 우리 회사 내부 전산망 이용이 필요한 경우

╺ 최소한의 사용자를 지정하여 필요서비스에 대해 문서로서 우리 회사에 요청하여 승인을 득한 후 사용토록 한다.

╺ 사업 참여인원에 대한 사용자 계정(ID)을 등록하고 계정별로 정보시스템 접근권한을 부여

╺ 계정별로 부여된 접속권한은 불 필요시 곧바로 권한을 해지하거나 계정 폐기

╺ 우리 회사의 전산망을 사용하는 용역업체의 PC(노트북 PC 포함)는 인터넷 연결을 금지, 다만 사업 수행상 필요한 경우(우리 회사 보안정책에 위반되지 않는 범위내)에는 용역업체의 보안관리책임자가 직접 요청하고 사업주관부서의 분임보안담당관의 책임하에 업무상 필요한 사이트를 선정하고, 다음 각 호에 따라 보안조치 후 사용

① 외부용역사업자의 보안관리책임자가 문서로서 발주부서로 접속허용 요청

② 인터넷 접속이 인가된 PC는 인가된 사용자 외에는 사용되지 않도록 관리되어야 하며, 인가된 PC를 경유지(Proxy 기능 이용 등)로 하여 인가되지 않은 PC가 인터넷을 사용하는 등의 위반사항이 발생되지 않도록 관리되어야 한다.

❍ 개발 관련 사업수행 시, 용역업체는 해당 업체에서 가지고 온 개발서버에서 작업함을 원칙으로 하며, 개발이 완료된 후 실 운영시스템에 설치시는 해당 시스템담당자의 감독하에 작업하여야 한다.

❍ 시스템 유지보수 및 관제는 원격관리 금지

❍ 용역사업 참여인력이 우리 회사 내부에 상주시 사용하는 전산망은 내부직원이 사용하는 내부망과 분리하여 운영

※ 단, 부득이한 사유시 접근권한 설정, 로그 관리 등 적정한 보안대책 수립 및 관리 철저

6) 휴대용 저장매체 제한 및 보안 USB적용

❍ 휴대용 저장매체 : 디스켓, 이동형 하드디스크(HDD), USB 메모리, CD(Compact Disk), DVD(Digital Versatile Disk) 등 자료를 저장할 수 있는 일체

❍ 용역업체는 우리 회사가 제공하는 보안 USB만 사용토록 통제

❍ 휴대용 저장매체 반·출입 관리

- 휴대용 저장매체의 반출은 기본적으로 차단

- 부득이한 반․출입 시 ‘휴대용 저장매체 반․출입 대장’【별첨7】에 기록/결재 후 반출

【사업 완료 단계】

❍ 사업완료 후 생산된 산출물은 별도의 보조기억매체에 저장하여 제출하고, 불필요한 산출물은 폐기 조치토록 하며, 관련 자료가 외부로 반출되지 않도록 조치하여야 함

❍ 사업 완료 후 업체 소유 PC․서버 등의 정보시스템 하드디스크․휴대용 저장매체와 같은 전자기록 저장매체는 국가정보원장이 안정성을 검증한 삭제 S/W로 완전포맷 후 그 결과(화면캡쳐)를 제출 후 반출

❍ 사업종료 후, 관련자료 반납 및 삭제조치 후 복사본 등 용역사업 관련 자료를 보유하고 있지 않다는 ‘대표 명의 확약서’【별첨8】작성 제출

Ⅲ. 기 타

❍ 상기 내용 중 언급되지 않은 사항은 우리회사 「정보시스템 외주사업의 정보보안 관리 및 특약조항 관리지침」,「국가정보보안기본지침」등 관계법령 및 규정 적용

[첨부 2] 제안발표회 세부사항

1. 제안발표회 개최 및 진행방법

가. 일시 및 장소 : 제안서 제출 마감 후 별도 통보

나. 제안발표회 방법

업체식별 : 제출된 제안서는 업체식별이 되지 않도록 『A, B, C, ...』순으로 지정 및 관리함

발표순서 : 발표회 당일 한수원 감사실 담당직원 및 발표자 입회하에 추첨하여 결정함

제안발표회 참가자는 발표 30분 전까지 대기 장소에 도착하여, 발표회 관련사항 설명을 청취할 것

제안사별 발표회 참가인원은 2명 이내로 제한함

제안사별 발표시간 : 30분 이내(아래 발표시간 관련 감점사항 참고)

질의 및 응답 시간은 10분 내외에서 조정

발표시간(30분)에 ‘질의 및 응답 시간’은 포함되지 않음

※ 발표자료는 40페이지(단면/칼라가능) 이내로 작성할 것

별도 PPT 자료 활용가능

다. 제안발표회 진행

위원장의 시작발언 이후 시작되며, 종료 5분전에 예비타종(1회)을 울리고, 시간이 종료되면 종료타종(2회)과 함께 발표종료

라. 기타 제안서 작성 및 평가방법은 공고된 제안요청서를 참조

2. 실격 및 감점처리 기준

가. 실격 기준

제안서, PPT자료 등에 제안사의 명칭이나 대표자 성명 등 제안사를 인지할 수 있는 사항을 표기하였거나, 발표회 장소에서 제안사의 명칭을 언급하는 경우

제안발표회 자료에 허위사실을 기재한 사실이 제안발표회 당시나 추후 발견되었을 경우

그 밖에 기술제안서 평가위원회에서 위원장의 결정으로 실격 판정된 경우

나. 감점 기준

발표 시간 초과 : 제안사의 기술제안서 평가점수 합계에서 {0.1점 감점 / 초과시간 1분당} (1분 이내로 초과할 경우에는 1분으로 간주하여 0.1점 감점)

※ 위 기준은 한수원 내부규정 및 불가피한 상황으로 경미한 변경이 있을 수 있음