2017년 상반기

전기공사 표준시장단가

적용 공종 및 단가

2017. 01.

산 업 통 상 자 원 부

□  목  차  □

제1장. 총칙	1

제2장. 전기공사 표준시장단가 적용 공종단가

A. 송전설비공사(10공종)	3

B. 변전설비공사(49공종)	7

제1장 총칙

1-1 목적

「국가를당사자로하는계약에관한법률시행령」제9조제1항 및「예정가격작성기준(2016. 1. 1. 기획재정부 계약예규 제281호) 제3장 표준시장단가에의한예정가격작성 제38조(직접공사비) 제4항」, 「전기공사 표준시장단가 관리규정(산업통상자원부훈령 제65호 2015.2.25.)」에 의하여 전기공사 표준시장단가 적용대상 공종 및 단가에 관한 기준을 제공하는데 있다.

1-2 적용범위

국가, 지방자치단체,「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조제1항 각호의 공공기관,「지방공기업법」상의 지방공기업 (이하 “발주기관”이라 한다) 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는 기관에서 시행하는 전기공사의 예정가격 작성을 위한 기초자료로 활용한다.

1-3 적용방법

(1) 전기공사의 예정가격을 작성함에 있어서 본 표준시장단가를 적용한다. 다만, 소규모 공사, 전문공사, 보수 및 유지관리 공사, 건물의 증ㆍ개축공사, 복합건축시설물 등의 전기공사는 각종 사업을 시행하는 국가기관, 지방자치단체, 공공기관(공기업□준정부기관□기타공공기관)등 장의 책임 하에 적용여부를 결정할 수 있다.

(2) 표준시장단가에 적용단가가 제시되지 않은 공종 또는 적용단가가 제시된 공종이라 하더라도 단가정의나 적용조건이 일치하지 않는 경우(써포트 및 지지물 설치개수가 많고, 부속자재비가 많이 소요되는 특수한 시공등)에는 별도의 단가를 산출하여 적용할 수 있다.

(3) 현장조건 및 작업조건 등에 따라 단가의 할증이 필요한 경우 세부공종별 단가에 노무비율을 곱하여 산정한 노무비에 다음 각 호의 할증을 적용하고, 추가적인 할증이 필요한 경우는 표준품셈 「제1장 적용기준」중 1-11-2(건물 층수별 할증률),  1-11-3(지세별 할증률), 1-11-4(지형별 할증률),  1-11-5(위험 할증률), 1-11-6(기타 할증률)을 적용할 수 있다.

① 근로시간을 벗어난 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우에는 근로기준법 제50조, 제56조, 유해 위험작업인 경우 산업안전보건법 제46조에 정하는 바에 따라 노무비를 할증

② 도서지구(본토에서 인력동원파견시)에서는 노무비를 50%까지 할증

③ 공항(공항에서 1일 비행기 이착륙횟수 20회 이상) 지역에서는 50%, 군작전 지구내에서 작업능률에 현저한 저하를 가져올 때는 노무비를 20%까지 할증

④  PERT/CPM공정계획에 의한 공기산출결과 정상작업(정상공기)으로는 불가능하여 야간작업을 할 경우나 공사성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 노무비를 25%까지 할증

⑤ 지하 4m이하 작업의 경우 노무비의 10%할증

(4) 표준시장단가에 제시된 동일 공종의 다른 규격에 대하여 표준품셈 등 타 기준으로 단가를 산정할 경우에는 표준시장단가와 표준품셈 등에 의해 산출된 단가가 상호 모순되지 않도록 예정가격을 결정하여야 한다.

(5) 표준시장단가에 재료비가 제외된 공종은 별도의 재료비 단가를 산출하여 적용할 수 있다. 단 재료비, 노무비가 포함된 단가는 각각 분리 적용할 수 없다.

(6) 표준시장단가의 공종코드는 「전기공사 표준시장단가 관리규정」제6조 제1항 제1호와 관련하여 전기공사 수량산출기준지침을 활용한다.

1-4 공통적용사항

(1) 적용단가는 공종별 단가정의에 별도의 언급이 없는 한 재료비(재료할증분 포함), 직접노무비, 직접공사경비(기계경비), 공구손료를 포함하며, 단위는 “원”으로 한다.

(2) 적용단가의 단가정의에 명시된 일반건축이라 함은 공동주택을 제외한 모든 건축물을 포함한다.

(3) 적용단가는 계약시점 단가를 전기공사비지수(11월 기준)를 활용하여 시간차 보정한 단가이다.

(4) 적용단가는 2017년 1월 1일부터 예정가격을 작성하는 사업에 적용한다.

제2장. 전기공사 표준시장단가 적용공종 및 단가

A. 송전설비공사  ---------------- 10공종

1. 가공송전설비공사 ----------  0공종

2. 지중송전설비공사 ---------- 10공종

2. 지중송전설비공사 – 10공종

중분류 A	공통공사

■AA1******* 가설공사(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AA12610000	교통유도원	-	hr	11,858	100.00%

【단가정의】

① 불량지세는 노무비의 125%, 매우불량지세는 노무비의 150%를 적용한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 B	지지물 및 애자공사

■ AB2*******

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AB22000000	기기가대	-	ton	1,193,135	97.00%

【단가정의】

① 케이블처리실, 전력구, 케이블헤드 등에 설치하는 기기가대에 적용한다.

② 구내운반, 재료분류, 하부재의 정치작업, 강재의 구멍뚫기를 포함한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 C	전선 및 케이블공사

■ AC5******* 지중선 부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AC51110000	써포트	3m이하	개	7,034	97.00%
AC51120000	써포트	3m초과	개	11,894	97.00%
AC51310000	크리트	상하고정	개	7,443	97.00%
AC51320000	크리트	하부받침	개	3,721	97.00%

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ AC57****** 지중선 부속설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
AC57100000	피복절연내력시험	-	경간	578,728	97.00%
AC57200000	유류저항시험	-	급유구간	522,166	97.00%
AC57300000	가스정수시험	-	급유구간	1,044,332	97.00%
AC57470000	급유조정	-	급유구간	512,047	97.00%

【단가정의】

① 1회선 시험 기준이며, 피복절연내력 시험은 크로스본드 구간을 경간으로 산출한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

B. 변전설비공사 ------- 49공종

변전설비공사 - 49공종

중분류 B	모선공사

■ BB1******* 봉형모선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BB12110000	동봉배선	20㎜	m	6,664	97.00%
BB12120000	동봉분기	20㎜	개소	20,152	97.00%

【단가정의】

① 옥내, 옥외 구분 없이 적용한다.

② 소운반, 청소, 가공, 절단, 검사 및 고소작업 등을 포함한다.

③ 철거는 50% 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BB2******* 관형모선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BB21210000	동관배선	ø25㎜	m	3,923	97.00%
BB21220000	동관분기	-	m	11,680	97.00%

【단가정의】

① 옥내, 옥외 구분 없이 적용한다.

② 소운반, 청소, 가공, 절단, 검사, 수평잡기 및 고소작업 등을 포함한다.

③ 철거는 50% 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BB3******* 대형모선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BB31310000	동대배선	300㎟이하	m	29,162	97.00%
BB31530000	동대만곡	750㎟이하	개소	116,100	97.00%

【단가정의】

① 옥내, 옥외 구분 없이 적용한다.

② 소운반, 청소, 가공, 절단, 검사, 수평잡기 및 고소작업 등을 포함한다.

③ 지지철물류 및 부속철물류 설치를 포함한다.

④ 철거는 50% 적용한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BB4******* 나전선형모선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BB46110000	모선배선	154㎸ 단도체	경간	102,773	97.00%
BB46120000	모선분기	154㎸ 단도체	개소	62,180	97.00%

【단가정의】

① 소운반, 청소, 가공, 절단, 검사 및 고소작업 등을 포함한다.

② 지지철물류 및 부속철물류 설치를 포함한다.

③ 1상 기준으로 수량을 산출한다.

④ 철거는 50% 적용한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 C	GIS공사

■ BC1***** 옥외회선설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BC14232000	DS(ES)	345㎸, 상분할형, 단상 3개	BAY	10,151,310	92.00%

【단가정의】

① 옥외 적용한다.

② 적용단가는 장비의 재료비, 노무비, 경비를 포함한다.

③ GIS 내부는 전자내시경 포함한다.

④ 345㎸이상 GIS는 클린룸 적용된 단가이며, 클린룸 제작비는 별도 계상한다.

⑤ 구내이설은 150% 적용한다.

⑥ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BC2******* 옥내회선설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BC21230000	D/L(S.TR)	23kV, 상분할형, 단상 3개	BAY	7,999,268	97.00%

【단가정의】

① 옥내 적용한다.

② 적용단가는 장비의 재료비, 노무비, 경비를 포함한다.

③ GIS 내부는 전자내시경 포함한다.

④ 345㎸이상 GIS는 클린룸 적용된 단가이며, 클린룸 제작비는 별도 계상한다.

⑤ 구내이설은 150% 적용한다.

⑥ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BC8******* 옥내기타설비(2)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BC81221000	GIS Cable Plug In	23kV, D/L용, 인력	BAY	1,595,315	97.00%

【단가정의】

① 옥외 적용한다.

② 적용단가는 장비의 재료비, 노무비, 경비를 포함한다.

③ GIS 내부는 전자내시경 포함한다.

④ 구내이설은 150% 적용한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BC9******* 부대설비

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BC92000000	Base Channel	인력	톤	1,748,055	97.00%

【단가정의】

① 옥내, 옥외 적용한다.

② 신규 GIS 설치시 GIS UHF Sensor 취부단가를 중복 적용하지 않는다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 D	변압기공사

■ BD1******* 변압기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BD16520000	변압기	삼상 23㎸ 100㎸A, 몰드형	대	779,523	97.00%

【단가정의】

① 포장해체, 소운반 및 설치준비, 점검, 결선 및 절연저항 측정을 포함하며, 몰드형은 옥내설치, 유입형은 옥외설치 기준이다.

② 적용단가는 장비의 재료비, 노무비, 경비를 포함한다.

③ 구내이설은 150% 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 G	제어설비공사

■ BG1******* 배전반

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BG11311000	배전반	W800×2000 단면반, 자립형	면	762,493	97.00%
BG11312000	배전반	W1000×2000 단면반, 자립형	면	1,007,071	97.00%

【단가정의】

① 소운반, 포장해체, 기기접지작업, 내부배선 및 결선, 점검 및 자체시험을 포함한다.

② 제어용 케이블의 배선은 별도 계상한다.

③ 구내이설은 140% 적용한다.

④ 철거는 40% 적용한다.

⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BG2******* 계기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BG26300000	보조계전기	소형	개	41,353	97.00%

【단가정의】

① 계기 및 계전기는 구멍뚫기 가공을 포함한다.

② 철거는 50% 적용한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 H	조상설비공사

■ BH1******* 리액터

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BH14110000	중성점접지리액터	22㎸급	대	492,684	97.00%

【단가정의】

① 소운반, 포장해체, 기기접지작업, 점검 및 자체시험, 청소를 포함한다.

② 배관, 배선작업은 제외한다.

③ 구내이설은 150% 적용한다.

④ 이 단가는 장비의 재료비, 노무비, 경비를 포함한다.

중분류 I	지지물 및 애자공사

■ BI1******* 철구

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BI12000000	기기가대	-	ton	1,123,710	97.00%

【단가정의】

① 구내운반, 재료분류, 하부재의 정치작업, 강재의 구멍뚫기를 포함한다.

② 철거 50%, 재사용 철거는 80% 적용한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 J	전선관공사

■ BJ4******* 덕트

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BJ41610000	금속덕트	300㎠이하	m	81,691	97.00%

【단가정의】

① 소운반, 먹줄치기, 지지철물 등의 설치, 덕트의 접속, Bonding, 펴기, 조이기, 점검 등의 작업을 포함한다.

② 철거 50%, 재사용 철거는 80% 적용한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

중분류 K	전선 및 케이블공사

■ BK1******* 전력케이블(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BK13941100	전력케이블	23kV FR-CNCO-W 60㎟×1C, 관로	m	4,286	97.00%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체, 케이블 절단, 정돈, 청소

② 2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340%, 4열 초과 시 1열 당 80% 가산한다.

③ 철거 40%, 재사용 철거(드럼감기품 포함)는 90% 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BK3******* 전력케이블(3)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BK33341100	전력케이블	23kV FR-CNCO-W 600㎟×1C, 관로	m	18,775	97.00%

【단가정의】

① 다음 작업을 포함한다.

- 장내 소운반, 잔재처리

- Drum 설치 및 해체, 케이블 절단, 정돈, 청소

② 2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340%, 4열 초과 시 1열 당 80% 가산한다.

③ 철거 40%, 재사용 철거(드럼감기품 포함)는 90% 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BK7******* 단자처리(1)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BK72710000	동관단자	70㎟ 1C	개소	3,592	97.00%

【단가정의】

① 단말처리 기준이다.

② 이 단가는 재료비는 제외한다.

대분류 O	접지 및 내뢰설비공사

■ BN1******* 접지금구

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BN11120000	접지동봉	ø14×1,000L이하	개소	31,651	97.00%
BN16000000	접지동대	-	m	29,145	97.00%

【단가정의】

① 변전소 접지공사에 적용되며, 접지저항 측정을 포함한다.

② 터파기, 되메우기는 제외한다.

③ 철거 50% 적용한다.

④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BN2******* 접지선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BN21640000	접지선	BC100 ㎟, 옥내	m	2,426	97.00%
BN21740000	접지선	BC150 ㎟, 직매	m	2,432	97.00%
BN22540000	접지선	GV 70㎟, 직매	m	1,788	97.00%
BN22640000	접지선	GV 100㎟, 직매	m	2,435	97.00%
BN22740000	접지선	GV 150㎟, 직매	m	2,464	97.00%
BN24010000	접지단자	압축취부	개	21,729	97.00%
BN24020000	접지슬리브	압축슬리브	개	22,277	97.00%
BN24080000	접지콘넥터	접지클램프	개	4,448	97.00%
BN24610000	접지단자	150㎟	개소	25,036	97.00%

【단가정의】

① 변전분야 접지공사에 적용되며, 접지저항 측정을 포함한다.

② 옥내포설이란 Cable Rack, Duct, 전력구(공동구), 지상기기 기초대 및 전선관등에 포설하는 것으로 한다.

③ 터파기, 되메우기는 제외한다.

④ 철거 50% 적용한다.

⑤ 이 단가는 재료비는 제외한다.

중분류 R	시설유지공사

■ BO1******* 정밀점검

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BO12511003	옥내변압기 물청소	154kV, 단상	대	373,570	97.00%
BO12511200	변압기 정밀점검	154kV, 15㎹A 단상	대	7,422,979	97.00%
BO12512003	옥내변압기 물청소	154kV, 삼상	대	373,005	97.00%
BO12520300	GIS 정밀점검	154kV, 지중T/L	BAY	10,812,932	97.00%
BO12520400	GIS 정밀점검	154kV, 지중T/L CH	BAY	1,826,571	97.00%
BO12520500	GIS 정밀점검	154kV, T/R	BAY	10,791,635	97.00%
BO12520700	GIS 정밀점검	154kV, BUS TIE	BAY	10,809,025	97.00%
BO12523000	GIS 정밀점검	154kV, 지중T/L	BAY	10,696,759	97.00%
BO12622010	GIS CB 정밀점검	345kV, 단상 3대	대	19,870,119	97.00%

【단가정의】

① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BO16****** 케이블분리/결선

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BO16510000	케이블 분리	154㎸급	면	688,647	97.00%
BO16520000	케이블 결선	154㎸급	면	1,660,326	97.00%

【단가정의】

① 제어용 케이블이 포설된 상태에서 배전반 대체 작업시 적용한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ BO19****** 충전부 절연화

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BO19122000	절연테이프	동봉, 상부	m	18,023	97.00%
BO19222000	절연튜브	동봉, 상부	m	10,185	97.00%
BO19302000	절연커버	상부	개	2,448	97.00%

【단가정의】

① 절연커버 동일장소 1개소 증가마다 30% 가산한다.

② 상부 절연화 작업시 절연튜브를 끼우기 위한 동대, 동봉 분리작업은 별도 계상한다.

③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ RP3**** 앵커볼트

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
BO33101000	앵커볼트	13㎜이하, 일반	개	5,941	97.00%
BO33102000	앵커볼트	16㎜이하, 일반	개	20,819	97.00%

【단가정의】

① 구멍뚫기, 청소를 포함한다.

② 이 단가는 재료비를 제외한다.