가공송전기자재 품질평가기준

1. 평가기간 : 1월1일 ∼ 12월31일(매년)

2. 평가대상 : 애자류 및 금구류 63종(납품후 10년 이내)

○ 애자류 : 자기애자 8종, 폴리머애자 10종

○ 금구류 : 154kV용 26종, 345kV용 8종, 765kV용 11종

3. 평가내용 : 기자재불량에 의한 고장 및 검수시험 불합격

4. 제재기준

가. 고장(중대고장 및 반복고장을 제외한 고장)횟수별 제재기준

고장 횟수	제 재 기 준
1회	○ 성능검증시험 시행 후 부적합일 경우 입찰제한 1회 ○ 시험항목 : 검수시험(필요시 인정시험 항목 포함)
2회	○ 성능검증시험 시행 후 부적합일 경우 입찰제한 2회 ○ 시험항목 : 인정시험
3회	○ 입찰제한 3회
3회 초과	○ 기자재공급자관리지침의 중대고장에 준하여 제재

☞ 기자재불량에 의한 중대고장 및 반복고장은 기자재공급자관리지침에 의거 제재 시행

나. 검수시험불합격 횟수별 제재기준

시험불합격 횟수	2회	3회	4회	5회	6회	7회 이상
제재기준	1회	2회	3회	4회	5회	6회

☞ 검수시험불합격은 검수시험시 동일품목의 시험불합격된 것을 말한다.

5. 입찰제한 기준

○ 고장횟수 및 시험불합격횟수에 의 평가결과 중 제재정도가 높은 것을 적용     ○ 입찰제한은 품목규격별 적용을 원칙으로 한다. 단 단가품목의 경우 품목규격별

평가결과인 입찰제한 횟수를 합산하여 해당 제작사의 입찰제한 가능품목(총액계약       품목)에 대해서 입찰제한을 시행

○ 입찰제한 기간내에 기자재구매 입찰시 순차적으로 입찰제한 적용

6. 적용일 : ‘13. 10. 16